

Z/DZP/135/2022 Warszawa, dnia 25.05.2022 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** **postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pt.: „Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 – II etap”, nr postępowania 6/DZP/2022**

**I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.**

**W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Pytanie 1:**

W związku ze złożonością tematu – roboty budowlane w wielu branżach, oraz koniecznością zapoznania się z obszerną dokumentacją przetargową i przygotowania rzetelnej oferty prosimy   
o przesunięcie terminu złożenia oferty o dwa tygodnie do tj na dzień 9 czerwca 2022 r. Prosimy o pilną odpowiedź – bez przesunięcia terminu możemy nie być w stanie przygotować oferty przetargowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na składanie ofert na dzień 6 czerwca 2022 r.

**Pytanie 2:**

Czy należy uwzględnić w wycenie robót drogowych wzmocnienie wysadzinowego gruntu rodzimego. Jeżeli tak, to prosimy o podanie technologii wzmocnienia, grubości warstw i innych koniecznych parametrów.  
**Odpowiedź:**

Warstwy nawierzchni wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

**Pytanie 3:**

Dotyczy nawierzchni drogi ppoż. Czy nawierzchnię należy wykonać z kostki granitowej 7/9 cm surowołupanej z polskiego granitu kolor jasnoszary, czy z kostki brukowej betowej o grubości 8 cm kolor szary, kształt Holland?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię drogi należy wykonać z kostki granitowej.

**Pytanie 4:**

Dotyczy nawierzchni drogi ppoż. Czy podsypkę pod kostką należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4 cm, czy z miału kamiennego o grubości 4 cm?

**Odpowiedź:**

Podsypkę pod kostkę należy wykonać z miału kamiennego.

**Pytanie 5:**

Dotyczy nawierzchni parkingów i dróg manewrowych. Czy nawierzchnię należy wykonać z kostki granitowej 7/9 cm surowo łupanej z polskiego granitu kolor jasnoszary (kolor ciemnoszary/czarny dla rozdzielenia miejsc postojowych), czy z kostki brukowej betowej o grubości 8 cm kolor szary kształt Holland (kolor ciemnoszary dla rozdzielenia miejsc postojowych).

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię parkingów i dróg manewrowych należy wykonać z kostki granitowej surowo łupanej   
z granitu.

**Pytanie 6:**

Dotyczy nawierzchni parkingów i dróg manewrowych. Czy podsypkę pod kostką należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4 cm, czy z miału kamiennego o grubości 4 cm?

**Odpowiedź:**

Podsypkę pod kostkę należy wykonać z miału kamiennego.

**Pytanie 7:**

Dotyczy nawierzchni chodników i dojść do budynku. Czy nawierzchnię należy wykonać z kostki granitowej 5/7 cm surowo łupanej z polskiego granitu kolor jasno szary, czy z kostki brukowej betowej o grubości 6 cm kolor szary kształt Holland ?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię chodników i dojść do budynku należy wykonać z kostki granitowej surowo łupanej   
z granitu.

**Pytanie 8:**

Dotyczy nawierzchni chodników i dojścia do budynku. Czy podsypkę pod kostką należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4 cm, czy z miału kamiennego o grubości 4 cm ?

**Odpowiedź:**

Podsypkę pod kostką należy wykonać z miału kamiennego.

**Pytanie 9:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy z atestowanego betonowego kruszywa łamanego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy z atestowanego betonowego kruszywa łamanego.

**Pytanie 10:**

Czy krawężnik 15x30 cm mają być wykonane z polskiego granitu kolor jasnoszary np. Strzegom, czy mają to być krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm?

**Odpowiedź:**

Krawężniki mają być wykonane z granitu.

**Pytanie 11:**

Czy obrzeża 8 x30 cm mają być wykonane z polskiego granitu kolor jasnoszary np. Strzegom, czy mają to być obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ?

**Odpowiedź:**

Obrzeża mają być wykonane z granitu.

**Pytanie 12:**

Czy ścieki należy wykonać z kostki granitowej z polskiego granitu kolor jasnoszary, czy z kostki brukowej betowej o grubości 8 cm kolor szary kształt Holland ?

**Odpowiedź:**

Ścieki mają być wykonane z kostki granitowej.

**Pytanie 13:**

Czy ścieki wykonane z polskiego granitu mają być wykonywane z kostki surowołupanej, czy też kostki ciętej i o jakich wymiarach?

**Odpowiedź:**

Wszystkie elementy  bruku należy przyjąć jako łupane.

**Pytanie 14:**

Dotyczy nawierzchni ścieków przy krawężnikowych i między jezdniowych. Czy podsypkę pod kostką należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4 cm, czy z miału kamiennego   
o grubości 4 cm ?

**Odpowiedź:**

Podsypkę pod kostką należy wykonać z miału kamiennego.

**Pytanie 15:**

Czy opaski przy budynku mają być wykonane z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm w kolorze naturalnym betonu – jasnoszarym, czy też mają być barwione i na jaki kolor?

**Odpowiedź:**

Opaski przy budynku wykonać z kostki granitowej łupanej wielkości 15-17 cm, zgodnie z opisem   
w dokumentacji.

**Pytanie 16:**

Czy opaski przy budynku mają być wykonane z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm mają być ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm. czy też obrzeżami z kostki kamiennej surowołupanej 15/17 cm   
z polskiego granitu ?

**Odpowiedź:**

Z granitu.

**Pytanie 17:**

Wykonawca prosi o informację dotyczącą wiaty magazynowej.

Czy Zamawiający przewiduje zachowanie elementów wiaty i jej odtworzenie ze zdemontowanych elementów, czy może uznaje że trzeba ją wykonać jako nową ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje zachowanie elementów wiaty i jej odtworzenie ze zdemontowanych elementów. Jeśli Wykonawca będzie chciał wykonać nową wiatę, koszty leżą w tym zakresie po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 18:**

Wykonawca prosi o informację dotyczącą wiaty magazynowej.

W wypadku wykonania nowej wiaty prosimy o podanie wymaganych wymiarów i warunków wykonania - czy zadaszona, jakiego rodzaju ściany boczne ?

**Odpowiedź:**

Istniejąca wiata jest zadaszona blachą trapezową o powłoce AZ aluzink, przymocowana do drewnianych belek. Konstrukcja jest oparta na zabetonowanych rurach stalowych. Boczne obicie wykonane z drewnianych profili „kantówki”.

**Pytanie 19:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu składania ofert i wyznaczenia dodatkowego terminu odbycia obowiązkowej wizji lokalnej?

W/w zmiany pozwolą na zwiększenie ilości oferentów co będzie skutkować większą konkurencyjnością oraz możliwością uzyskania korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin i ustala następujące zasady udziału w wizji lokalnej:

1) Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 27.05.2022 r. na godz. 11:00.

2) Miejsce wizji lokalnej: Szpital Nowowiejski ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

3) Osoba do kontaktu: Artur Mikołajski – Kierownik Działu Technicznego, tel. 607 813 802;

1. 1 65 312, e-mail: [artur.mikolajski@szpitalnowowiejski.pl](mailto:artur.mikolajski@szpitalnowowiejski.pl)

4) Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w wizji lokalnej.

**Pytanie 20:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin i ustala zasady udziału w wizji lokalnej – zgodnie   
z odpowiedzią na pytanie nr 19.

**II.** **Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz wprowadza zmiany w przedmiotowym postępowaniu w sposób następujący:**

**ROZDZIAŁ XVIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia** **26.05.2022 r. do godziny 09:30**.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

**1.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 06.06.2022 r. do godziny 09:30**.

**ROZDZIAŁ XIX SWZ Otwarcie ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **26.05.2022 r. po godzinie 09:45.”.**

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **06.06.2022 r. po godzinie 09:45.”.**

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie, tj.:

**XVII. Termin związania ofertą:**

**Pkt. 1**

JEST:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 24.06.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 05.07.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

***Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.***

Z upoważnienia Dyrektora

*Barbara Kulis*

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno - Finansowych

Sprawę prowadzi:

Mariusz Rakowski

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 8

tel. (022) 11 65 357,

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl