**Nr sprawy: RGDD/2/2023**

Załącznik Nr 2 Opis wymagań technicznych oferowanej ładowarki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania techniczne jakie powinna spełnić fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa** | **Opis parametrów oferowanej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej** |
| **1** | Silnik 4-ro cylindrowy o mocy min. 75 KM Stage V | Tak …….……….KM |
| **2** | Udźwig min. 2500kg | Tak …........…….kg |
| **3** | Wysokość podnoszenia min. 5,90m | Tak ……........…..m |
| **4** | Zewnętrzny promień skrętu (po krawędzi opon) -3,31m | Tak |
| **5** | Pompa zębata o wydajności min 86 l/min. | Tak ………….…..l/min. |
| **6** | Opony 12.0-18 12 PR, felga 18 | Tak |
| **7** | Skrzynia biegów hydrostatyczna H 2/2 | Tak |
| **8** | Wielofunkcyjny Joystick JSM z rewersem | Tak |
| **9** | Kabina kompletna z ogrzewaniem i klimatyzacją | Tak |
| **10** | Wentylator zwrotny, Fotel pneumatyczny, ECS, Radio MP3 | Tak |
| **11** | Zaczep tylny + gniazdo prądowe | Tak |
| **12** | Prześwit 0,38 m | Tak |
| **13** | Wysokość całkowita maszyny do 2,00 m | Tak ………..…….m |
| **14** | Szerokość całkowita do 1,81 m | Tak ………..…….m |
| **15** | Rok produkcji 2023 – maszyna fabrycznie nowa | Tak …………..….rok |
| **16** | Gwarancja minimum 24 miesiące z limitem 2000 mth | Tak ………..…… m-ce |
| **17** | Siedziba serwisu w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego | Tak ………………km |
| **18** | Widły do palet PFB | Tak |
| **19** | Łyżko – krokodyl hydrauliczny o szerokości 1850mm | Tak ………………….mm |

**Miejscowość, data: …………………………………..   
  
  
Podpis wykonawcy: ………………………………….**