**Przedmiar**

„Remont chodnika drogi gminnej ul. Polna w Sromowcach Wyżnych”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. | Mechaniczne rozebranie krawężników 30x15 cm wraz z ławą i wywozem do 1 km | m | **245,0** |  |  |
| 2. | Rozebranie chodników z kostki brukowej z wywozem | m2 | 1,2x245  **294** |  |  |
| 3. | Koryta wykonane na całej szer. chodników, mechanicznie, grunt kat I-IV, na gł. 20 cm | m2 | 1,20\*245  **294** |  |  |
| 4. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne grunt kat. I-IV | m2 | **294** |  |  |
| 5. | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń, warstwa dolna grub. po zagęszczeniu 12 cm | m2 | **294** |  |  |
| 6. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | **294** |  |  |
| 7. | Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem | m3 | 0,3\*0,1\*245+0,1\*0,2\*152=  **10,39** |  |  |
| 8. | Krawężniki betonowe wystające 15x30 na ławie betonowej | m | **245** |  |  |
| 9. | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej | m | **152** |  |  |
| 10. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | **294** |  |  |

**Razem netto: zł**

**VAT 23%: zł**

**Ogółem brutto: zł**