# Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa TELEBIM typu LED na konstrukcji stałej wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Telebimu typu Ekran LED wraz z dodatkowymi akcesoriami. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, podłączenia, uruchomienia zamawianego sprzętu i dodatkowych akcesoriów oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi.

Prace montażowe, przebieg tras kablowych, sposób wykonania zasilania dla instalacji oraz umiejscowienie poszczególnych elementów zestawu należy ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do tych prac.

|  |
| --- |
| Minimalne wymagania (Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach nie gorszych niż przedstawione): |
| ekran LED - TELEBIM 1 szt.:Typ: zewnętrznyWymiary ekranu 2,28 x 5,12 m (wysokość x szerokość)Rozdzielczość 576x1024 px Pitch P5Powierzchnia ekranu 14.75 m2Typ diody SMD  Jasność maksymalna 6000 cd/m2Kąty widzenia pionowo i poziomo 160 stopni Częstotliwość odświeżania: 1920 HZTyp ekranu: wiszący zewnętrzny na stałe przytwierdzony do konstrukcjiAutomatyczna regulacja jasności ekranuMożliwość czasowego wyłączenia Ochrona ekranu na poziomie IP 65  |
| Sterownik Ekranu 1 szt.:Sterownik wyposażony w pamięć wewnętrzną i automatyczne skalowanie obrazu oraz wejścia i interfejsy komunikacji takie jak:HDMI (zewnętrzne źródła obrazu np. z komputera),WiFi (bezprzewodowy zapis plików w pamięci wewnętrznej)Ethernet (zapis plików w pamięci wewnętrznej z poziomu sieci lokalnej)USB (odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB)Pamięć wewnętrzna 4GBZasilaczOchrona na poziomie IP 31Współpraca z komputerem w środowisku WindowsOprogramowanie sterownika zgodnie z Windows 10Sterowanie zdalne Komputer PC |
| Konstrukcja montażowa:Projekt technicznyKonstrukcja metalowa malowana proszkowoMożliwość regulacji  |
| Termin dostawy i montażu: do 8 tygodni  |