# Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa TELEBIM typu LED na konstrukcji stałej wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Telebimu typu Ekran LED wraz z dodatkowymi akcesoriami. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, podłączenia, uruchomienia zamawianego sprzętu i dodatkowych akcesoriów oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi.

Prace montażowe, przebieg tras kablowych, sposób wykonania zasilania dla instalacji oraz umiejscowienie poszczególnych elementów zestawu należy ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do tych prac.

|  |
| --- |
| Minimalne wymagania (Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach nie gorszych niż przedstawione): |
| ekran LED - TELEBIM 1 szt.:  Typ: zewnętrzny  Wymiary ekranu 2,28 x 5,12 m (wysokość x szerokość)  Rozdzielczość 576x1024 px  Pitch P5  Powierzchnia ekranu 14.75 m2  Typ diody SMD  Jasność maksymalna 6000 cd/m2  Kąty widzenia pionowo i poziomo 160 stopni  Częstotliwość odświeżania: 1920 HZ  Typ ekranu: wiszący zewnętrzny na stałe przytwierdzony do konstrukcji  Automatyczna regulacja jasności ekranu  Możliwość czasowego wyłączenia  Ochrona ekranu na poziomie IP 65 |
| Sterownik Ekranu 1 szt.:  Sterownik wyposażony w pamięć wewnętrzną i automatyczne skalowanie obrazu oraz wejścia i interfejsy komunikacji takie jak:  HDMI (zewnętrzne źródła obrazu np. z komputera),  WiFi (bezprzewodowy zapis plików w pamięci wewnętrznej)  Ethernet (zapis plików w pamięci wewnętrznej z poziomu sieci lokalnej)  USB (odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB)  Pamięć wewnętrzna 4GB  Zasilacz  Ochrona na poziomie IP 31  Współpraca z komputerem w środowisku Windows  Oprogramowanie sterownika zgodnie z Windows 10  Sterowanie zdalne  Komputer PC |
| Konstrukcja montażowa:  Projekt techniczny  Konstrukcja metalowa malowana proszkowo  Możliwość regulacji |
| Termin dostawy i montażu: do 8 tygodni |