|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dostawa stacjonarnego testera trzeźwości typu AL-4000 (obudowa plastikowa). | | |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania** |
| **1** | **Zasada pomiaru** | Czujnik elektrochemiczny; |
| **2** | **Zakres pomiarowy** | * wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰ * wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰ |
| **3** | **Dokładność pomiaru** | 0,01 ‰ |
| **4** | **Precyzja pomiaru** | ±0,5% przy 1,0‰ BAC |
| **5** | **Niezbędne wyposażenie**   * Świadectwo kalibracji * Kabel zasilający dla prądu przemiennego 230 V; * Ustniki jednorazowe – 2.000 szt.; * Skrócona instrukcja obsługi urządzenia przeznaczona do ogólnego dostępu w formie jednostronnego wydruku na arkuszu A4; * Informacje ukazujące się na ekranie oraz komendy w języku polskim lub przedstawione za pomocą łatwo rozpoznawalnych symboli; * Uruchamianie poboru próbki za pomocą przycisku; * **Gwarancja min. 24 miesiące.** | |