|  |
| --- |
| Dostawa stacjonarnego testera trzeźwości typu AL-4000 (obudowa plastikowa). |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania** |
| **1** | **Zasada pomiaru** | Czujnik elektrochemiczny; |
| **2** | **Zakres pomiarowy** | * wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰
* wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰
 |
| **3** | **Dokładność pomiaru** | 0,01 ‰ |
| **4** | **Precyzja pomiaru** | ±0,5% przy 1,0‰ BAC |
| **5** | **Niezbędne wyposażenie*** Świadectwo kalibracji
* Kabel zasilający dla prądu przemiennego 230 V;
* Ustniki jednorazowe – 2.000 szt.;
* Skrócona instrukcja obsługi urządzenia przeznaczona do ogólnego dostępu w formie jednostronnego wydruku na arkuszu A4;
* Informacje ukazujące się na ekranie oraz komendy w języku polskim lub przedstawione za pomocą łatwo rozpoznawalnych symboli;
* Uruchamianie poboru próbki za pomocą przycisku;
* **Gwarancja min. 24 miesiące.**
 |