|  |  |
| --- | --- |
| **1. Wykaz materiałów Inwestor** |  |
|  | Obiekt: remont sieci osiedlowej ul. Czajki etap I |  |
| Lp | ***Materiały preizolowane - rury czarne ze szwem, płaszcz HDPE, alarm impulsowy*** | **Ilość** |
|   | ***DN150/250 (168,3\*4,0)***  |  |
| 1 | Rura prosta DN150/250 L=12m | **11** |
| 2 | Kolano DN150/250 równoram. 1,5D; 1\*1m <90 | **4** |
| 3 | Kolano DN150/250 nierównoram. 1,5D; 1,5\*1m <90 | **12** |
| 4 | Zawór odcinający preizolowany DN150/250 z przyłączem pod napęd wg ISO5211  | **2** |
| 5 | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D250 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi  | **28 kpl** |
| 6 | Nasadka termokurczliwa DN150/D250 | **4 szt.** |
| 7 | Pierścienie uszczelniające D250 | **8 szt.** |
|   | ***Akcesoria*** |   |
| 1 | Poduszka kompens. PE 250\*1000\*40 | 60 |
| 2 | Taśma ostrzegawcza (100m) | 2 |
| 3 | Tulejki zaciskowe (50 szt) | 2 |
| 4 | Wsporniki drutów (50 szt) | 2 |
| 5 | Taśma papierowa do wsporników w mufach  | 10 |