Poszycie namiotu wykonane z tkaniny gumowanej powleczonej: strona zewnętrzna kauczukiem CSM (Chlorosulfonowany polietylen) w kolorze granatowym, strona wewnętrzna kauczukiem CR (chloropren) w kolorze srebrnym oraz napisami/logo „POLICJA” zamontowywanymi na rzepach (2 szt.). Po jednym logo z każdej ze stron umiejscowionymi między oknami, oraz przegroda poprzeczna wchodząca również w skład namiotu.

Namiot pneumatyczny NP-38M. Poszycie namiotu wykonane z tkaniny MP-143: Nośnik: tkanina PA (poliamidowa), powleczenie: kauczuk CSM/CR (Chlorosulfonowany polietylen / chloropren), kolor granatowy/srebrny. Stelaż namiotu wykonany z tkaniny PVC w kolorze szarym. Podłoga namiotu wykonana z tkaniny PVC (antypoślizgowej), w kolorze szarym lub czarnym.

Parametry fizyczne - gramatura: poszycie 320 ± 60g/m2, stelaż 750 ± 80g/m2, podłoga 700 ± 80g/m2.

Namiot gotowy do użycia w ciągu kilku minut, idealny jako centra dowodzenia, schroniska, posterunki medyczne.

- Jednokomorowa konstrukcja stelaża pneumatycznego – szybkie i równomierne pompowanie

- Przegroda poprzeczna namiotu typ NP.-M

- Stabilna konstrukcja stelaża-ciśnienie wewnątrz dętki o wartości 350 mbar

- Rozdzielność stelaża od czaszy – łatwe ewentualne naprawy i wymiana elementów

- Niska waga namiotu dzięki zastosowaniu dętki o średnicy 220 mm

- Duża powierzchnia użytkowa przy bocznej ścianie namiotu dzięki wymiarom stelaża

- Zastosowanie dolnej dętki, jednej na całej długości, co powoduje usztywnienie konstrukcji i samoczynną stabilizację kształtu namiotu w czasie pompowania

- Konstrukcja podłogi oraz zastosowanie w wejściu progu o wysokości 140 mm zabezpiecza wnętrze namiotu przed wnikaniem wody do wysokości 80 mm

- Możliwość modułowego łączenia namiotów NP-M między sobą i z namiotami NP (starego typu), w standardowym wyposażeniu 1 szt. kołnierza przejściówki do łączenia z namiotami starego typu

- Łatwość modułowego łączenia namiotów NP-M dzięki zastosowaniu na kołnierzach łączących zamków błyskawicznych

- Uchwyty na podłodze do łatwego przemieszczania/przenoszenia namiotu po jego rozstawieniu

- Kolorystyka wnętrza namiotu, sprawia że nie widać na niej drobnych zabrudzeń

- Namiot w standardowym wyposażeniu posiada okienka wentylacyjne

- Wykonanie z materiałów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne

- Możliwość podłączenia sprężarki z funkcją automatycznego podtrzymania ciśnienia

- W kompletacji standardowej przejściówka do pompowania stelaża z butli ze sprężonym powietrzem

Kolor poszycia namiotu: granatowy/srebrny

Kolor podłogi: szary lub czarny

Kolor stelaża pneumatycznego: szary

Wymiary namiotu po spakowaniu:
- długość 1,75 m +/- 2%
- szerokość 0,75 m +/- 2%
- wysokość 0,55 m +/- 2%

Długość x szerokość x wysokość: 7,2 m x 5,2 m x 2,5 m +/- 2%

Wyposażenie standardowe namiotu;

- Trójwarstwowe okna składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przeźroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej

- Drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania i spinania w klamry

- Kołnierze na łączeniu namiotu

- Rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora

- Rękawy przeznaczone do podłączenia instalacji elektrycznej

- Uchwyty do przenoszenia namiotu

- Okienka wentylacyjne

- Uchwyty do oświetlenia

- Komplet szpilek i kołków, młotek

- Zestaw naprawczy

- Mieszek nożny

- Pokrowiec