**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Załącznik do formularza ofertowego o spełnieniu wymagań techniczno-jakościowych**

**- wymagania techniczno-jakościowe ciągnika rolniczego:**

**Nazwa i model ciągnika ……………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis minimalnych wymagań** | **Minimalne wymagania techniczno - jakościowe Zamawiającego** | **Opis zaoferowanych rozwiązań** | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje wykonawcy** |
| Rok produkcji | Min. 2022 r. |  |  |
| Moc silnik | Min 114,8 KM |  |  |
| Silnik | Diesel 4 cylindrowy 16 – to z turbodoładowaniem |  |  |
| Pojemność silnika | Min. 3,8 |  |  |
| Zbiornik paliwa | 105 l |  |  |
| Zbiornik AdBlue | 12 l |  |  |
| Skrzynia biegów | F36/R36 |  |  |
| Przekładnia | 4x4(4WD) |  |  |
| Układ hydrauliczny | Udźwig podnośnika 4100 kg, wydajność pompy 62,9 l / min, pojemność układu 60l. |  |  |
| Radio |  |  |  |
| Siedzenie pasażera |  |  |  |
| Zewnętrzne przyciski sterowania tylnym TUZ, WOM na błotnikach |  |  |  |
| Ogumienie | Tył 600/60R38, przód 480/60R28 |  |  |
| 3 pary zaworów hydraulicznych |  |  |  |
| Tylny TUZ z 2 zewnętrznymi siłownikami wspomagającymi, średnica cylindra 80mm Cat. 2 haki na tylnym TUZ, mech śruba centralna CBM |  |  |  |
| WOM 540/540E/1000 |  |  |  |
| Zaczep automatyczny przesuwny +dolna belka |  |  |  |
| Min 8 świateł led w dachu kabiny ( 2 szt z przodu, 4 szt z tyłu, 2 szt na słupkach bocznych ciągnika, w masce ciągnika 2 światła narożne, światła obrysowe do jazdy dziennej i 2 światła drogowe |  |  |  |
| Fotel pneumatyczny o niskiej częstotliwości drgań z regulacją oparcia |  |  |  |
| Przednia oś resorowana |  |  |  |
| Standardowe tarcze hamulcowe HD , hamulce pneumatyczne przyczep |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
|  | Kabina amortyzowana, przednia szyba nieotwieralna, okno dachowe, lusterko wewnętrzne, tylna wycieraczka, klimatyzacja, jeden kogut led, lusterka wsteczne regulowane uchwyt montażowy monitora, wyświetlacz info. O wydajności parametrów pracy |  |  |
| Przedni TUZ z obciążeniem 600 kg |  |  |  |
| Odległość autoryzowanego serwisu producenta do 100 km | |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | |  |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy ciągnika max 120 dni od dnia podpisania umowy. | |  |  |

**Uwaga ! :**

**\***- **Wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego**

**\*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.   
W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).**

**- wymagania techniczno-jakościowe wozu asenizacyjnego :**

**Nazwa i model ……………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis wymagań** | **Opis zaoferowanych rozwiązań** | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych/ propozycje wykonawcy** |
|  |  | Spełnia / Nie spełnia  (wpisać właściwe) |
| Rok produkcji min 2022 |  |  |
| Pojemność 10 000 l |  |  |
| Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo wyposażony w falochrony, pierścienie wzmacniające |  |  |
| Bezpiecznik nadmiarowy |  |  |
| Zbiornik przelewowy |  |  |
| Manuwakuometr |  |  |
| Zawór bezpieczeństwa |  |  |
| Zawór pływakowy |  |  |
| Ręczny hamulec awaryjny |  |  |
| Dno tylne zamknięte |  |  |
| Właz górny min fi 600mm |  |  |
| Błotniki ocynkowane |  |  |
| Boczna zasuwa ręczna |  |  |
| Armatura 5” |  |  |
| Złącza typu Perrot 5” |  |  |
| Zasuwa tylna hydrauliczna |  |  |
| Wąż ssący 125mm z koszem o długości 6 m |  |  |
| Regulowana mechanicznie stopa podporowa |  |  |
| Tylna oś skrętna |  |  |
| Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hydrauliczny |  |  |
| Kompresor z napędem hydraulicznym |  |  |
| Lampa ostrzegawcza – kogut |  |  |
| Rurowy wskaźnik poziomu cieczy |  |  |
| Dyszel amortyzowany |  |  |
| Rozmiar ogumienia 550/60x22,5 |  |  |
| Tandemowy układ jezdny, amortyzowane osie |  |  |
| Konstrukcja samonośna |  |  |
| Wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy max 120 dni od dnia podpisania umowy. |  |  |

**Uwaga ! :**

**\***- **Wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego**

**\*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.   
W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).**

………………..…………………….

*Miejscowość i data*

*………………………………………………………*

*Dokument powinien być podpisany*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców*