**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Załącznik do formularza ofertowego o spełnieniu wymagań techniczno-jakościowych**

**- wymagania techniczno-jakościowe ciągnika rolniczego:**

**Nazwa i model ciągnika ……………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis minimalnych wymagań** | **Minimalne wymagania techniczno - jakościowe Zamawiającego** | **Opis zaoferowanych rozwiązań**  | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje wykonawcy** |
| Rok produkcji | Min. 2022 r. |  |  |
| Moc silnik | Min 114,8 KM |  |  |
| Silnik  | Diesel 4 cylindrowy 16 – to z turbodoładowaniem  |  |  |
| Pojemność silnika  | Min. 3,8 |  |  |
| Zbiornik paliwa  | 105 l  |  |  |
| Zbiornik AdBlue  | 12 l  |  |  |
| Skrzynia biegów  | F36/R36 |  |  |
| Przekładnia  | 4x4(4WD)  |  |  |
| Układ hydrauliczny  | Udźwig podnośnika 4100 kg, wydajność pompy 62,9 l / min, pojemność układu 60l.  |  |  |
| Radio  |  |  |  |
| Siedzenie pasażera  |  |  |  |
| Zewnętrzne przyciski sterowania tylnym TUZ, WOM na błotnikach  |  |  |  |
| Ogumienie  | Tył 600/60R38, przód 480/60R28 |  |  |
| 3 pary zaworów hydraulicznych  |  |  |  |
| Tylny TUZ z 2 zewnętrznymi siłownikami wspomagającymi, średnica cylindra 80mm Cat. 2 haki na tylnym TUZ, mech śruba centralna CBM  |  |  |  |
| WOM 540/540E/1000 |  |  |  |
| Zaczep automatyczny przesuwny +dolna belka  |  |  |  |
| Min 8 świateł led w dachu kabiny ( 2 szt z przodu, 4 szt z tyłu, 2 szt na słupkach bocznych ciągnika, w masce ciągnika 2 światła narożne, światła obrysowe do jazdy dziennej i 2 światła drogowe  |  |  |  |
| Fotel pneumatyczny o niskiej częstotliwości drgań z regulacją oparcia  |  |  |  |
| Przednia oś resorowana  |  |  |  |
| Standardowe tarcze hamulcowe HD , hamulce pneumatyczne przyczep  |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe:  |  |  |  |
|  | Kabina amortyzowana, przednia szyba nieotwieralna, okno dachowe, lusterko wewnętrzne, tylna wycieraczka, klimatyzacja, jeden kogut led, lusterka wsteczne regulowane uchwyt montażowy monitora, wyświetlacz info. O wydajności parametrów pracy  |  |  |
| Przedni TUZ z obciążeniem 600 kg |  |  |  |
| Odległość autoryzowanego serwisu producenta do 100 km |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy ciągnika max 120 dni od dnia podpisania umowy. |  |  |

**Uwaga ! :**

**\***- **Wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego**

**\*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.
W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).**

**- wymagania techniczno-jakościowe wozu asenizacyjnego :**

**Nazwa i model ……………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis wymagań** | **Opis zaoferowanych rozwiązań** | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych/ propozycje wykonawcy** |
|  |   | Spełnia / Nie spełnia (wpisać właściwe)  |
| Rok produkcji min 2022 |  |  |
| Pojemność 10 000 l |  |  |
| Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo wyposażony w falochrony, pierścienie wzmacniające  |  |  |
| Bezpiecznik nadmiarowy |  |  |
| Zbiornik przelewowy |  |  |
| Manuwakuometr |  |  |
| Zawór bezpieczeństwa  |  |  |
| Zawór pływakowy |  |  |
| Ręczny hamulec awaryjny  |  |  |
| Dno tylne zamknięte  |  |  |
| Właz górny min fi 600mm  |  |  |
| Błotniki ocynkowane  |  |  |
| Boczna zasuwa ręczna  |  |  |
| Armatura 5” |  |  |
| Złącza typu Perrot 5” |  |  |
| Zasuwa tylna hydrauliczna  |  |  |
| Wąż ssący 125mm z koszem o długości 6 m  |  |  |
| Regulowana mechanicznie stopa podporowa  |  |  |
| Tylna oś skrętna  |  |  |
| Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hydrauliczny  |  |  |
| Kompresor z napędem hydraulicznym  |  |  |
| Lampa ostrzegawcza – kogut  |  |  |
| Rurowy wskaźnik poziomu cieczy  |  |  |
| Dyszel amortyzowany  |  |  |
| Rozmiar ogumienia 550/60x22,5 |  |  |
| Tandemowy układ jezdny, amortyzowane osie  |  |  |
| Konstrukcja samonośna  |  |  |
| Wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu  |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy max 120 dni od dnia podpisania umowy. |  |  |

**Uwaga ! :**

**\***- **Wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego**

**\*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.
W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).**

………………..…………………….

 *Miejscowość i data*

*………………………………………………………*

*Dokument powinien być podpisany*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców*