**Specyfikacja dotycząca rusztowań nr 2**

*Proszę o przesłanie oferty cenowej na montaż i demontaż rusztowań modułowych podczas prac remontu pieca w dniach 09 – 31. 01.2023r.*

**Warunki do spełnienia:**

1.Ekipa montażowo – demontażowa ma być dostępna 24h/dobę (6 ludzi)

2. Należy podać stawki za rusztowania stacjonarne przy jednokrotnym montażu i demontażu w godzinach normalnej pracy:

-wysokość od 0 do 10m od poziomu

-wysokość od 10 do 20m od poziomu

-wysokość od 20 do 30m od poziomu

-wysokość od 30 do 40m od poziomu

-opłata za dzierżawę na dobę

3. Należy podać stawki za rusztowania stacjonarne przy jednokrotnym montażu i demontażu w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta oraz nocnych:

-wysokość od 0 do 10m od poziomu

-wysokość od 10 do 20m od poziomu

-wysokość od 20 do 30m od poziomu

-wysokość od 30 do 40m od poziomu

4. Wycenić montaż rusztowań w trudno dostępnych miejscach tj. w zbiornikach zamkniętych, cyklonach i komorach.