**Odmalowanie ścian w ciągu komunikacyjnym zaplecza higienicznosanitarnego, szatniach i warsztacie – Górażdże Cement SA, Stacja Przesypowa Cementu – Szczecin**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC II Szczecin, ul. Księżnej Anny 21, 70-971 Szczecin,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Zbigniew Wenz, Kierownik SPC, tel. 691 849 750,

Termin wykonania prac: 30.08.2024

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Odmalowanie ścian:
* przygotować ściany przed malowaniem; uzupełnić ewentualne ubytki
* pomalować na biało; do wysokość co najmniej 2m powierzchnie powinny być zmywalne i odporne na działanie wilgoci
 |   |
| 1. Ciąg komunikacyjny (korytarz)
* orientacyjne wymiary:20,7x1,5m, wysokość 2,5m
 |  |
| 1. Szatnie:

Szatnia 1* orientacyjne wymiary: 5,8x2,9m, wysokość 2,8m

Szatnia 2* orientacyjne wymiary:

5,8x2,9m, wysokość 2,9m |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Warsztat
* orientacyjne wymiary: 5,8x3,1m, wysokość 3,1m
 |   |
| Uwagi: NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC |