**Odmalowanie ścian w ciągu komunikacyjnym zaplecza higienicznosanitarnego, szatniach i warsztacie – Górażdże Cement SA, Stacja Przesypowa Cementu – Szczecin**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC II Szczecin, ul. Księżnej Anny 21, 70-971 Szczecin,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Zbigniew Wenz, Kierownik SPC, tel. 691 849 750,

Termin wykonania prac: 30.08.2024

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Odmalowanie ścian:  * przygotować ściany przed malowaniem; uzupełnić ewentualne ubytki * pomalować na biało; do wysokość co najmniej 2m powierzchnie powinny być zmywalne i odporne na działanie wilgoci |  |
| 1. Ciąg komunikacyjny (korytarz)  * orientacyjne wymiary: 20,7x1,5m, wysokość 2,5m |  |
| 1. Szatnie:   Szatnia 1   * orientacyjne wymiary: 5,8x2,9m, wysokość 2,8m   Szatnia 2   * orientacyjne wymiary:   5,8x2,9m, wysokość 2,9m |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Warsztat  * orientacyjne wymiary: 5,8x3,1m, wysokość 3,1m |  |
| Uwagi:  NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.  Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz  Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)  oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC | |