Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd serwisowy gwarancyjny wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych po

określonym czasie pracy ładowarki kołowej spalinowej typu GIANT D254SN serial 254TELE20006 .

Od Wykonawcy wymaga się uprawnień i doświadczenia do serwisowania ładowarek spalinowych i ich układów hydraulicznych.

Interwał czasowy przeglądów ładowarki Giant

50 godzin

100 godz.

250 godz.

W/w przeglądy są planowane do wykonania w roku 2021

Oferta winna obejmować ceny składowe w/w przeglądów wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych i dojazdem. **W ofercie podać całkowity przewidywany koszt przeglądów** przewidzianych w 2021 roku oraz koszty składowe (dołączyć załącznik do oferty z zakresem robót, listą przewidzianych do wymiany materiałów eksploatacyjnych, kosztami dojazdu etc.) przeglądów po 50, 100 i 250 godzinach pracy..

Lista czynności obowiązkowych do wykonania podczas zbliżającego się przeglądu w ładowarce Giant (po 50 godzinach pracy).

* wymiana oleju silnikowego
* wymiana filtra oleju silnikowego
* sprawdzenie filtra powietrza i ewentualna wymiana
* kontrola i smarowanie punktów smarnych
* dokręcenie kół
* sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego i ewentualne uzupełnienie oleju hydraulicznego
* sprawdzenie szczelności układu paliwowego
* ocena wizualna połączeń elektrycznych i mechanicznych
* sprawdzenie luzów układu kierowniczego

Lista czynności obowiązkowych do wykonania podczas zbliżającego się przeglądu w ładowarce Giant (po 100 godzinach pracy).

* sprawdzenie filtra powietrza i ewentualna wymiana
* kontrola i smarowanie punktów smarnych
* dokręcenie kół
* sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego i ewentualne uzupełnienie oleju hydraulicznego
* sprawdzenie szczelności układu paliwowego
* ocena wizualna połączeń elektrycznych i mechanicznych
* sprawdzenie luzów układu kierowniczego

Lista czynności obowiązkowych do wykonania podczas zbliżającego się przeglądu w ładowarce Giant (po 250 godzinach pracy).

* wymiana oleju silnikowego
* wymiana filtra oleju silnikowego
* sprawdzenie filtra powietrza i ewentualna wymiana
* kontrola i smarowanie punktów smarnych
* dokręcenie kół
* sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego
* sprawdzenie szczelności układu paliwowego
* ocena wizualna połączeń elektrycznych i mechanicznych
* sprawdzenie luzów układu kierowniczego
* wymiana oleju hydraulicznego i filtrów układu hydraulicznego

W celu zabezpieczenia doboru prawidłowych elementów podlegających wymianie podczas przeglądu Wykonawca (jeżeli takie dane nie da się uzyskać z innych źródeł) może je pozyskać poprzez bezpośrednie zapoznanie się z urządzeniem w Ośrodku Jazdy Konnej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w **Rakowie Wielkim (wjazd na przeciwko wjazdu na pola golfowe TOYA  gmina Wisznia Mała) po uzgodnieniu telefonicznym**

**z panem Sebastianem Kaźmierczakiem tel: 605159989.**

**Wykonawca przeglądu sporządzi każdorazowo (po 50,100 i 250 motogodzinach pracy) protokół z dokonanych czynności serwisowych , wymienionych materiałów , zauważonych usterkach i zaleceniach eksploatacyjnych który będzie wymagany i dołączony do faktury za wykonaną usługę**