Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

**Zakup w systemie ratalnym platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń oraz systemem do monitorowania nerwów w chirurgii tarczycy.**

1. Parametry techniczne

- Urządzenie mono – i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. Oparte na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki (ilość: 1)

- Wielorazowa klema współpracująca z jednorazowymi nakładkami z nożem. Długość szczęk 25 mm, zakrzywione pod kątem 30 stopni (ilość: 1)

- Jednorazowe nakładki z nożem współpracujące z wielorazową klemą. Długość szczęk 25 mm, długość aktywnej elektrody 22,5 mm. (ilość: 3)

- Uchwyt monpolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab (lub równoważnym) oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, gwarantowane min. 50 cykli sterylizacji. (ilość 10)

- Wielorazowy kabel do płytki biernej, przewód 4,6 m. (ilość 2)

- Jednorazowa elektroda powrotna pacjenta. (ilość 50)

- Wielorazowy kabel do instrumentów laparoskopowych, 3 m. (ilość 2)

- Dwuprzyciskowy sterownik nożny, cięcie i koagulacja kabel 4,6 m. (ilość 1)

- Sterownik nożny bipolarny, kopułkowy, kabel 4,6 m. (ilość 1)

- System do neuromonitoringu w chirurgii tarczycy składający się z monitora dotykowego, interfejsu pacjenta oraz stymulatora pacjenta, wyposażony w cztery kanały robocze oraz zestawem asortymentu jednorazowego użytku potrzebnym do przeprowadzenia 10 zabiegów z obszaru chirurgii tarczycy (Rurki intubacyjne dotchawiczne ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapewniające stały kontakt ze strunami głosowymi. Rurki dostępne w różnych rozmiarach o przekroju w przedziale od 5 do 9 mm oraz sonada monpolarna jednorazowa do stymulacji o średnicy 0,5 mm) gotowy do użytku, rok produkcji 2019. (ilość 1)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| 1. Warunki płatności   - system ratalny – 24 miesięczne raty,  - raty równie, ostania wyrównawcza,  - raty w walucie PLN, |

- wszystkie koszty finansowe związane z zakupem sprzętu, w tym ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w okresie pierwszych 12 miesięcy- wliczone zostaną w równe raty.

- raty finansowania ratalnego płatne będą z dołu, do ostatniego dnia miesiąca.

- płatność pierwszej raty finansowania ratalnego nastąpi w miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu potwierdzona protokołem odbioru,

- kolejne raty będą płatne na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty,

- szczegóły płatność zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.