**Miniwirówka laboratoryjna opis przedmiotu zamówienia**

**1. Możliwość wirowania na jednym rotorze ( bez wymiany rotora ) 12 sztuk probówek 1,5/2 ml , oraz 32 probówek reakcyjnych do PCR 0,2 ml, oraz 4 paski : 8 x 02 ml**

**2. Cicha praca**

**3. Prędkość wirowania min. 5500 rpm/2000 x g**

**4. Rotor autoklaw owalny**

**5. Wirówka posiada znak CE**