|  |
| --- |
| **Przedmiar**  |
| **Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej OSP w Nowej Słupi** |
|  |
| **lp.** | **Podstawa** | **Opis**  | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa** | **wartość netto:** |
| **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8** |
| **1** | **D-01.01.01** | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) | **ha** | **0,0175** |  |  |
| **2** | **D-01.02.04** | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego , grubość nawierzchni 4cm ,z odwozem materiałów z rozbiórki na odl. 5km. | **m2** | **150** |  |  |
|
|
| **ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8** |
| **3** | **D-02.01.01** | Wykonanie wykopów w gruncie kat III z transportem urobku samochodami na odl. do 3km. ( roboty wykonywane w 95% mechanicznie , 5% ręcznie ) - zdjęcie warstwy humusu , korytowanie pod warstwy konstrukcyjne , renowacja przydrożnego rowu. | **m3** | **87,5** |  |  |
| **ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0** |
| **7** | **D-08.03.01** | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 , spoiny wypełnione zaprawą cementową. | **m** | **90** |  |  |
| **PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9** |
| **8** | **D-04.01.01** | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. III. | **m2** | **175** |  |  |
| **9** | **D-04.05.01** | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa związanego cementem o wytrzymałości , klasa Rc=3/4MPa , z dowozem samochodami , pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | **m2** | **175** |  |  |
| **10** | **D-04.04.03** | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm) - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.  | **m2** | **175** |  |  |
| **11** | **D-05.03.23** | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolor szary , wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. | **m2** | **175** |  |  |