**Zbiornik mobilny na olej napędowy o pojemności 600 litrów**

**Wymagane wyposażenie i parametry techniczne:**

* przystosowany do transportu wózkiem widłowym, lub wózkiem widłowym ze zmiennym wysięgiem
* wyposażony w szekle transportowe
* pokrywa zabezpieczona zamkiem oraz wyposażona w siłowniki zapobiegające opadaniu,
* pompa zasilana 12 V o realnej wydajności nie mniejszej niż 55 l/min
* kabel zasilający o długości co najmniej 3 m
* wąż dystrybucyjny 6 m,
* odpowietrznik zabezpieczający paliwo przed rozlaniem w trakcie transportu,
* pistolet automatyczny
* licznik paliwa z pamięcią co najmniej 5 ostatnich tankowań
* zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
* gwarancja minimum 2 lata
* zbiornik spełniający wymagania ADR