**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Zakres robót obejmuje:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj przedmiotu zamówienia** | **Charakterystyka robót w ramach przedmiotu zamówienia** | | **Orientacyjna ilość**  **w m2** |
| 1. | **Naprawa spękań nawierzchni poprzez powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową z grysami** | | | |
|  | naprawa spękań nawierzchni poprzez powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową z grysami – **podwójne utrwalenie** | - oczyszczenie miejsca przeprowadzenia robót  - skropienie ubytków emulsją asfaltową  - podwójne utrwalenie grysami frakcji 2/5 mm i 5/8 mm,  - mechaniczne zagęszczenie mieszanki przy użyciu walca statycznego  - uprzątnięcie miejsca robót | | **500** |
| **2.** | **Uzupełnienia ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno asfaltową – ubytki o głębokości 4 cm** | | | |
| 2a | Uzupełnienia ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno asfaltową – ubytki o głębokości 4 cm **bez wycinki zniszczonej nawierzchni** | - oczyszczenie miejsca występowania ubytku nawierzchni asfaltowej  - wypełnienie ubytku masą mineralną - asfaltową z recyklera  - wzmocnienie wykonanego wypełnienia nawierzchni,  - posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem  - uprzątanie miejsca robót i wywóz gruzu we właściwe miejsce składowania | **400** | |
| 2b | Uzupełnienia ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno asfaltową – ubytki o głębokości 4 cm **z wycinką zniszczonej nawierzchni** | - nacięcie otoczenia ubytku nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną  - odkucie gruzu i oczyszczenie miejsca występowania ubytku nawierzchni  - wypełnienie ubytku masą mineralno - asfaltową z recyklera  - wzmocnienie wykonanego wypełnienia nawierzchni,  - posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem,  - uprzątanie miejsca robót i wywóz gruzu we właściwe miejsce składowania | **300** | |

**Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:**

1. Zamawiający zakłada głębokość uzupełniania ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno – afsaltową na poziomie 4 cm.
2. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 roku nr 220, poz.2181 z późn. zm.)
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. **Ilość robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym jest orientacyjna (przewidywana) z zastrzeżeniem, iż wielkość prac może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu co uzależnione jest od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na realizację przedmiotowych robót.**
5. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub faksem z określeniem zakresu, terminu i miejsca wykonywania prac.
6. Każdorazowo rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie za 1 metr kwadratowy wykonanych prac.
7. W przypadku, gdy faktycznie zlecona ilość robót będzie niższa bądź wyższa od orientacyjnej ilość robót, o których mowa w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.