[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Budynek mieszkalny - adaptacja budynku na potrzeby biurowe  Urzędu Miejskiego w Wieleniu 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	4	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI  
nfn=PROJEKTOWANIE,KOSZTORYSOWANIE,  NADZÓR BUDOWLANY  " KARAT "
afn=64-930 DOBRZYCA UL. BAŚNIOWA 5
nb=Budynek mieszkalny - adaptacja budynku na potrzeby biurowe  Urzędu Miejskiego w Wieleniu 
ab=64-730 Wieleń ul. Kościuszki 35 
ni=Gmina Wieleń
ai=64-730   Wieleń ul. Kościuszki 34 dz.nr. 454
br=Roboty  ogólnobudowlane
nk=Ryszard Kołłątaj
dt=30.11.2020

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.66

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Kształt. stal.-ceowniki normalne 50-300mm
id=1100110	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=318.53

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Blacha st.płask.0,7 mm,powłoka poliester
id=1121901	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.65

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
id=1200204	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.06

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.57

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=ławy kominiarskie dł. 100 cm
id=1316734	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=uchwyty do mocowania ław kominiarskich
id=1316736	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Balustrada zewnętrzna z stali kute
id=1320099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rolety na okna
id=1321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Krata
id=1321799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.12

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k
id=1323302	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=52.41

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k
id=1323322	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=27.94

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.74

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=43.93

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Ościeżnice drewniane regulowane
id=1324699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=łączniki wzdłużne lw 60/110
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=41.76

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=łączniki krzyżowe lj 60/60
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=166.24

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=wieszak w 60/60
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=166.24

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=profile nośne 60/27
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=181.8

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=profile przyścienne 28/27
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=43.4

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kształtowniki stalowe
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Daszek nad wejściem
id=1326099	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Koryto betonowe odpływowe dł. 1,00 mb'
id=1330499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.59

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=siatka ze stali fi 6 mm
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=87.75

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.26

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.14

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Gwoździe budowlane papowe ocynkowane
id=1332299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.16

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kotwa ościeżnicowa
id=1341099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=145.95

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=śruby kotwiące
id=1343399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=wkręty do płyt gipsowych
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.39

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=wkręt TN 25
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=144

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=wkręt  TN 35
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=360

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=blachowkręty
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=378.37
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=wkręty samogwintujące 3.5x38 mm
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=692.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=wkręt RIGIPS TN 25
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=211.2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=wkręt RIGIPS TN 35
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=528

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Samozamykacz do drzwi
id=1348180	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Drzwiczki wycierowe
id=1351701	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kratka  wentylacyjna 190x240mm
id=1351799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Uchwyt do rynien dach fi 150 mm
id=1353010	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=69.6

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych powlekanej fi 120 mm
id=1353199	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150 mm
id=1353202	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.9

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rura spustowa stalowa, powlekana fi 120 mm
id=1353302	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.37

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=blachodachówka  z blachy powlekanej
id=1357026	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=140.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=gąsiory z blachy powlekanej
id=1357053	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32.02

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej
id=1360000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21.93
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Podnośnik- platforma dla niepełnosprawnych
id=1369999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Uchwyt do flagi
id=1369999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Wycieraczki  wenętrzne do obuwia
id=1369999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Wycieraczki zewnętrzna  do obuwia 60x 90 cm
id=1369999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35.13

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Wycieraczki  zewnętrzne do obuwia
id=1369999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.17

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800
id=1478201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=54.61

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.95

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=960.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Farba emuls. akryl. satynowa
id=1503411	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=82.96

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=farba emulsyjna teflonowa
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=86.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Klej kauczukowy-rozpuszczalnik.Pronikol 40
id=1551502	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=48.16

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=preparat wzmacniający podłoże (CT17)
id=1552326	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=28.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha do płytek ceram.'
id=1554202	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1001.35

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha do płyt ceram. mrozoodporna
id=1554204	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=279.63

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
id=1560312	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=310.44

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego'
id=1560399	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=132.13

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Płyta  EOROTHANE  GR. 80 MM
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=147.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=płyty styropianowe
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=85.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" w kolorze grafitowym
id=1563432	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=144.49

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Ścianka działowa z profili aluminiowych  oszklona szkłem bezpiecznym matowym wraz z drzwiami ,  zamek patentowy
id=1564800	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Ścianka działowa z profili aluminiowych  oszklona szkłem bezpiecznym  wraz z drzwiami 100*260  zamek patentowy
id=1564800	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane  dwudzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie- z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba zespolona     współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki 122*217
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnedzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie szklęm matowym- z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba zespolona biała     współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki o wym 72*217 cm
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Okna rozwierane jednodzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie- z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba zespolona     współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki  o wym. 51x84cm poddasze
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane  dwudzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie- szkło  bezpieczne-z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba zespolona     współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki 122*217
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=taśma uszczelniająca piankowa
id=1568699	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.7

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm
id=1568699	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=24.5

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm
id=1569010	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.13

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.52

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.37

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.05

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.11

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Płyta kamienna granitowa, posadzkowa polerowana, o grubości 3 cm
id=1631403	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.4

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=gruz ceglany
id=1690000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.33

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=38.82

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=179.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.12

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"
id=1701102	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=57.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720211	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=73.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=gips budowlany
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=814.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1388.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=masa szpachlowa
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.12

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=masa szpachlowa wykończeniowa
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.17

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=masa szpachlowa RIGIPS VARIO
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=22.18

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.65

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Klej gipsowy
id=1743101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1821.69

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm
id=1750800	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=144.33

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
id=1750808	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=261.55

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F gr. 12,5 mm
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=87.01

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=422.92

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10
id=1800101	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.4

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15
id=1800102	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=745.76

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=cegła budowlana pełna
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=380.65

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Parapet wewnętrzny z płyty MDF
id=1990099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka
id=202x049	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=973.3

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=144.28
pr=PIG	0	0	0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm
id=2200140	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47.27

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.25

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=74.59

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. W/400, szara
id=2301022	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.66

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=59.16

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER  gr. 10 cm
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=29.16

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=płyty lub maty z wełny mineralnej ROCKWOOL
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=22.18

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Płyty z wełny min w balotach gr. 25 cm
id=2311409	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=99.67

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.44

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21.17

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=83.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka  mrozoodporna
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.28

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.74

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-2
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.47

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-4
id=2380814	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.68

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7
id=2380815	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.46

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Zaprawa wapienna
id=2380830	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.59

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.03

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Płytki gresowe nieszkliwione
id=2520611	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=140.36

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Płytka 7,2 x 60 cm
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=140.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm
id=2530005	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=37.57

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
id=2600110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III
id=2600120	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.03

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.83

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.06

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.07

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Listwy przyścienne
id=2631100	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=108.72

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II
id=2642012	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 20x80 mm kl.II
id=2642012	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm
id=2662109	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=97.77

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Skrzydło drzwi wewnętrznych szklane ze szkła bezpiecznego  90x205 cm  zamek patentowy
id=270121452	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Skrzydło drzwi wewnętrznych płytowe do WC  90*205 cm z kratka nawiewną
id=270121452	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Skrzydło drzwi wewnętrznych płytowe pełne 90*205
id=270121452	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Skrzydło drzwi wewnętrznych płytowe pełne 90*205 EI 30
id=270121452	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Skrzydło drzwi wewnętrznych płytowe pełne 100*205 EI 30
id=270121452	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Skrzydło drzwi wewnętrznych płytowe pełne 100*205
id=270121452	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=drzwi  zewnętrzne  z futryną - dwoma zamkami patentowymi w tym jeden antywłamaniowy o wym 112 x 260  cm
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.91
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.54x98 cm
id=2757201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=34.6

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=wyciąg
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0
il=28.63

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=taśma spoinowa RIGIPS
id=3902099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=62.09

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Taśmy spoinowe z włókna szklanego
id=3902299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=366.29

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.32

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=128.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=66.13

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.82

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.18

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.54

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.3

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=mieszarka do zapraw
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Kominki wentylacyjne izolowany  DN 100 mm  do blachodachówki
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Przewody elastyczne aluminiowe śr. 100 mm
id=6509001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.2

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Piła tarczowa
id=71922	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca
id=72110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.39

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=piła do cięcia kostki
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.25

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
id=83121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.48

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Kołki rozporowe  z wkrętem
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=301.47

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=kołki rozporowe
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=33.79

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną
id=8990599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=67.51

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.
id=8992699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=42.17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=wkręty  powlekane z uszczelką i kapturkiem
id=9_00004	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=232.89

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3536.46

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Zbiorniczki  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm'
id=elpref8	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 186]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=411
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=629
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-10	4-01	0701-10		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich drewnianych  wraz ze płytkami styropianowymi
op=0	0	0	0	1	0
nu=1
ob=83.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.68	1	2,61+3,97+12,00+19,39+10,84+12,33+22,54		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych  na ścianach
op=0	0	0	0	1	0
nu=2
ob=305.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.82	1	[4,50+2,41*2]*3,20		
wo=31.94	1	[4,50+2,74*2]*3,20		
wo=60.86	1	[4,50+5,01]*2*3,20		
wo=58.11	1	[5,62+3,71+5,03+3,80]*3,20		
wo=44.8	1	[3,20+3,80]*2*3,20		
wo=25.6	1	[2,61+1,39]*2*3,20		
wo=25.73	1	[2,26+1,76]*2*3,20		
wo=20.67	1	[2,60+1,93*2]*3,20		
wo=22.66	1	[2,60+2,24*2]*3,20		
ko=	
wo=-14.42	1	-1,01*2,04*7		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=415
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-04	4-01	0353-04		1
na=Wykucie z muru  stolarki drzwiowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=3
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 184]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0440-01	4-01	0440-01		1
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy
op=0	0	0	0	1	0
nu=4
ob=94.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.92	1	10,75*8,83		

[RMS 184]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=704
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0439-01	4-01	0439-01		1
na=Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
op=0	0	0	0	1	0
nu=5
ob=83.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.68	1	83,68		

[RMS 184]
nz=0.18	0	0.18
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=630
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-05	4-01	0353-05		1
na=Wykucie z muru drzwi zewnetrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=6
ob=4.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.47	1	1,50*2,98		

[RMS 184]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=417
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-05	4-01	0353-05		1
na=Wykucie z muru stolarki okiennej
op=0	0	0	0	1	0
nu=7
ob=14.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.42	1	1,01*2,04*7		

[RMS 184]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=631
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-04	4-01	0353-04		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	1	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=431
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0436-03	4-01	0436-03		1
na=Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
op=0	0	0	0	1	0
nu=9
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 184]
nz=1.0206	0	1.0206
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=632
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0439-02	4-01	0439-02		1
na=Rozebranie podłóg drewnianych białych
op=0	0	0	0	1	0
nu=10
ob=77.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.1	1	12,00+19,39+10,84+12,33+22,54		

[RMS 184]
nz=0.27	0	0.27
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=633
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0439-03	4-01	0439-03		1
na=Rozebranie legarów podłogowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=11
ob=112.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112.4	1	4,50*14+3,80*13		

[RMS 184]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=419
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
na=Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	1	0
nu=12
ob=29.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	4,50*3,20		
wo=4.45	1	1,39*3,20		
wo=6.02	1	1,88*3,20		
wo=-1.97	1	-0,94*2,10		
wo=-1.45	1	-0,69*2,10		
wo=8.32	1	2,60*3,20		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.95	0	0.95
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-08	4-04	0102-08		1
na=Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0
nu=13
ob=10.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	2,41*3,20*0,28		
wo=1.88	1	2,10*3,20*0,28		
wo=2.56	1	2,86*3,20*0,28		
wo=3.38	1	3,77*3,20*0,28		
wo=1.1	1	1,38*0,5*0,80*2		
wo=-1.76	1	-1,00*2,10*0,28*3		
wo=0.59	1	1,00*2,10*0,28		
wo=0.54	1	0,60*0,28*3,20		
ko=	

[RMS 184]
nz=2.26	0	2.26
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=420
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-05	4-01	0331-05		1
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=14
ob=1.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	0,90*2,10*0,54		
wo=0.36	1	1,00*2,10*0,17		
ko=	

[RMS 184]
nz=9.74	0	9.74
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=432
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0436-07	4-01	0436-07		1
na=Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 184]
nz=0.386	0	0.386
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=437
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
na=Mechaniczna rozbiórka posadzki wraz z płytkami ceramicznymi
op=0	0	0	0	1	0
nu=16
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.52	1	1,88*1,39*0,20		
wo=0.8	1	1,76*2,26*0,20		
wo=1.08	1	[5,01+5,82]*0,10		
ko=	

[RMS 184]
nz=9.13	0	9.13
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=2.7	0	2.7
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=634
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1011-02	4-01	1011-02		1
na=Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
op=0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=0.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.89	1	0,85*0,54*1,94		

[RMS 184]
nz=13	0	13
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=688
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0512-01	4-01	0512-01		1
na=Rozebranie pokrycia z onduliny
op=0	0	0	0	1	0
nu=18
ob=129.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.6	1	11,60*5,50*2		
wo=1.76	1	3,60*0,70*0,70		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=689
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-05	4-01	0441-05		1
na=Rozebranie ołacenie dachu
op=0	0	0	0	1	0
nu=19
ob=129.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=129.36	1	129,36		

[RMS 184]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=692
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-08	4-01	0545-08		1
na=Rozebranie obróbek , okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	1	0
nu=20
ob=5.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.83	1	3,62*0,30+5,80*0,30		
wo=1.47	1	[1,34+0,50]*2*0,40		
wo=1.52	1	[1,40+0,50]*0,40*2		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=691
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-06	4-01	0545-06		1
na=Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=19.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	4,80*4		

[RMS 184]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=690
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-04	4-01	0545-04		1
na=Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	1	0
nu=22
ob=23.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.55	1	11,60+11,95		

[RMS 184]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=693
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0349-01	4-01	0349-01		1
na=Rozebranie kominów
op=0	0	0	0	1	0
nu=23
ob=3.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.57	1	1,34*0,39*3,00		
wo=1.64	1	1,40*0,39*3,00		
ko=	

[RMS 184]
nz=7.35	0	7.35
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=726
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0349-01	4-01	0349-01		1
na=Rozebranie zewnętrznych schodów z kamienia i murka z cegły
op=0	0	0	0	1	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=10	0	10
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=436
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-18 0109-20 	4-01	0109-18	 0109-20 	1
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km
op=0	0	0	0	1	0
nu=25
ob=49.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=3.35	1	83,68*0,04		
wo=9.17	1	305,77*0,03		
wo=9.43	1	94,32*0,10		
wo=5.06	1	29,77*0,17		
wo=22.18	1	10,45+1,38+2,40+0,89+3,21+3,85		
ko=	

[RMS 184]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.07	0	0.91+4*0.04
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1294
pd=				 		0
na=Utylizacja styropianu ,płyt onduliny
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Roboty murarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=439
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=448
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	1	0
nu=27
ob=1.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.22	1	1,04*2,10*0,28*2		
wo=0.15	1	0,25*0,28*2,10		
ko=	

[RMS 184]
nz=7.15	0	7.15
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=10.6	0	10.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1392
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-02	2-02	0120-02		1
na=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. schody wewn.
op=0	0	0	0	1	0
nu=28
ob=0.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	1,20*0,70		

[RMS 184]
nz=1.41	0	1.41
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=48.1	0	48.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.16	0	0.16
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=610
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-02	4-01	0314-02		1
na=Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	1	0
nu=29
ob=0.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	1,50*0,54*0,20		
wo=0.25	1	1,50*0,28*0,20*3		
wo=0.04	1	1,20*0,17*0,20		
ko=	

[RMS 184]
nz=21.3	0	21.3
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=108	0	108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=3.18	0	3.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.46	0	0.46
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=611
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		1
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=30
ob=14.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	1,50*4*2		
wo=2.4	1	1,20*2		
ko=	

[RMS 184]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=22.12	0	22.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=628
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  ścianka wc
op=0	0	0	0	1	0
nu=31
ob=13.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.63	1	[1,68+2,58]*3,20		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=2.27	0	2.27
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=27.76	0	27.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0288	0	0.0288
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=635
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011	KNR	AT-43 0106-06	AT-43	0106-06		1
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
op=0	0	0	0	1	0
nu=32
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	4,50*3,20		
ko=	

[RMS 184]
nz=3.39	0	3.39
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2.92	0	0.84+2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=2.94	0	2.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.052	0	0.052
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1295
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0106-06	AT-43	0106-06		1
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) REI 60
op=0	0	0	0	1	0
nu=33
ob=21.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.12	1	[4,22+2,38]*3,20		
ko=	

[RMS 184]
nz=3.39	0	3.39
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=2.94	0	2.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.052	0	0.052
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=638
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2608-01	0-17	2608-01		1
na=Przygotowanie podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	1	0
nu=34
ob=140.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140.13	1	140,13		

[RMS 184]
nz=0.272	0	0.272
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=639
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2608-03	0-17	2608-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
op=0	0	0	0	1	0
nu=35
ob=140.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140.13	1	140,13		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.0662	0	0.0662
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=636
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-12	2-02	0608-12		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt  EOROTHANE  GR. 80 MM na zaprawie klejowej od wewnątrz pomieszczeń
op=0	0	0	0	1	0
nu=36
ob=140.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=117.22	1	[11,21+3,70+0,60*2+4,50+10,52+4,50+0,50*2]*3,20		
wo=2.56	1	0,20*0,80*2*8		
wo=6.53	1	2,04*8*0,20*2		
wo=13.82	1	4,32*3,20		

[RMS 184]
nz=0.667	0	0.667
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0237	0	0.0237
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0047	0	0.0047
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=637
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-01	2-02	2008-01		1
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm pojedyncze na ścianach na klej
op=0	0	0	0	1	0
nu=37
ob=140.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140.13	1	140,13		

[RMS 184]
nz=0.6	0	0.6
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.00543	0	0.00543
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.005	0	0.005
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.014	0	0.014
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0138	0	0.0138
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=737
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2010-09	2-02	2010-09		1
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 40 cm  obudowa stelarza spłuczki
op=0	0	0	0	1	0
nu=38
ob=2.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	1,245*1,56+1,56*0,20		

[RMS 184]
nz=2.4	0	2.4
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=3.74	0	3.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=5.41	0	5.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.035	0	0.035
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.031	0	0.031
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=734
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-05	4-01	0310-05		1
na=Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów , oczyszczenie
op=0	0	0	0	1	0
nu=39
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	3,50*4		

[RMS 184]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=659
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0128-01	2-02	0128-01		1
na=Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
op=0	0	0	0	1	0
nu=40
ob=1.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0,39*0,39*2,10		
wo=1.2	1	1,47*0,39*2,10		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=13.7	0	13.7
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=388	0	388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1447
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0128-01	2-02	0128-01		1
na=Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych  ponad dachem wraz  ze spoinowaniem
op=0	0	0	0	1	0
nu=41
ob=1.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.23	1	0,39*0,39*1,50		
wo=0.86	1	1,47*0,39*1,50		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=13.7	0	13.7
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=388	0	388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=493
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	1	0
nu=42
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 184]
nz=0.68	0	0.68
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1422
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0736-01	4-01	0736-01		1
na=Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej
op=0	0	0	0	1	0
nu=43
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 184]
nz=0.21	0	0.21
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1425
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0732-01	4-01	0732-01		1
na=Uzupełnienie spoin na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0
nu=44
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00		

[RMS 184]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1435
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-05	4-01	0308-05		1
na=Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
op=0	0	0	0	1	0
nu=45
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00		

[RMS 184]
nz=4.11	0	4.11
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=26	0	26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=6.47	0	6.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.23	0	0.23
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1461
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0312-12	4-01	0312-12		1
na=Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=46
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00		

[RMS 184]
nz=0.59	0	0.59
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pokrywcze,ciesielskie
wa=0
kn=0	0	0
id=657
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=665
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0103-03	AT-09	0103-03		1
na=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m
op=0	0	0	0	1	0
nu=47
ob=125.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=125.84	1	11,44*5,50*2		

[RMS 184]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=666
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0101-06	AT-09	0101-06		1
na=Łacenie - rozstaw łat 40 cm  40 % nowych łat
op=0	0	0	0	1	0
nu=48
ob=125.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=125.84	1	11,44*5,50*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.4		0.40
ws=1		1

[RMS 184]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=667
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0511-01	2-02	0511-01		1
na=Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną ( KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)
op=0	0	0	0	1	0
nu=49
ob=125.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=125.84	1	11,44*5,50*2		

[RMS 184]
nz=0.382	0	0.382
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0144	0	0.0144
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0025	0	0.0025
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=668
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm przy styku ze ściana budynku głównego+ kominy
op=0	0	0	0	1	0
nu=50
ob=13.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.1	1	[5,60+4,60]*0,50		
wo=0.78	1	[0,39+0,39]*2*0,50		
wo=1.86	1	[1,47+0,39]*2*0,50		
wo=5.8	1	11,60*0,25*2		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=1.35	0	1.35
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.008	0	0.008
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=669
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0802-10	AT-09	0802-10		1
na=Montaz gąsiorów
op=0	0	0	0	1	0
nu=51
ob=11.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.6	1	11,60		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.59	0	0.59
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=670
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Montaż kominków wentylacyjnech DN 100 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=52
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 184]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.8	0	1.80
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=676
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-02	2-02	0522-02		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej
op=0	0	0	0	1	0
nu=53
ob=23.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.2	1	11,60*2		

[RMS 184]
nz=0.455	0	0.455
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0032	0	0.0032
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=677
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-02	2-02	0529-02		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej  powlekanej
op=0	0	0	0	1	0
nu=54
ob=13.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.95	1	4,65*3		

[RMS 184]
nz=0.742	0	0.742
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0034	0	0.0034
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=679
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-09	202	0517-09		1
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
op=0	0	0	0	1	0
nu=55
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		
wo=1	1	1		
wo=2	1	2		

[RMS 184]
nz=0.2129	0	0.2129
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=6.93	0	6.93
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.57	0	0.57
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0037	0	0.0037
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=684
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0202-07	2-22	0202-07		1
na=Miski odpływowe pod rury spustowe  z betonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=56
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 184]
nz=0.76	0	0.76
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka okienna
wa=0
kn=0	0	0
id=694
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=695
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane  dwudzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie- z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba zespolona     współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki 1310 DOKONAĆ POMIARU NA BUDOWIE PRZED ZAKUPEM
op=0	0	0	0	1	0
nu=57
ob=19.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.53	1	1,22*2,17*7		
ko=	
wo=1.11	1	0,51*2,17		
ko=	

[RMS 184]
nz=2.26	0	2.26
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=2.26	0	2.26
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=3.5	0	3.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=3.5	0	3.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=700
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
na=Okna rozwierane i uchylno-rozwierane  jednodzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie- z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba   zespolona   biała   współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki 1310DOKONAĆ POMIARU PRZED ZAKUPEM NA BUDOWIE
op=0	0	0	0	1	0
nu=58
ob=1.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.56	1	0,72*2,17		
ko=	

[RMS 184]
nz=2.26	0	2.26
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=3.5	0	3.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=701
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
na=Okna rozwierane  jednodzielne z PCV wzmocnione profilami ocynk, szklone potrójnie- z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane ,szyba zespolona     współczynnik  U <0,90 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposazone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki 1310DOKONAĆ POMIARU PRZED ZAKUPEM NA BUDOWIE
op=0	0	0	0	1	0
nu=59
ob=0.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.86	1	0,51*0,84*2		
ko=	

[RMS 184]
nz=2.26	0	2.26
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=3.5	0	3.50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=696
pd=		0000001		0000001		0
na=Dostawa stolarki okiennej na budowę
op=0	0	0	0	1	0
nu=60
ob=12.12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		
wo=2.12	1	1,00*2,12		

[RMS 184]
nz=2.9306	0	2.9306
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=5	1	5
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=2	1	2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=2	1	2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0131	0	0.0131
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=745
pd=		000002		000002		1
na=Dostawa i montaż rolet wewnętrznych  na okna
uw=Informacja cenowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=61
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 184]
nz=1.5	0	1.5
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0131	0	0.0131
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1356
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		1
na=Obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty MDF
op=0	0	0	0	1	0
nu=62
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 184]
nz=2.12	0	2.12
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Podkłady, posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=462
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=1339
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
na=Podkłady murarskie z tłucznia na podłożu gruntowym pod schody wewnętrzne
op=0	0	0	0	1	0
nu=63
ob=3.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.11	1	4,325*1,20*0,60		
wo=0.6	1	1,20*1,20*0,60*0,70		
ko=	

[RMS 184]
nz=5.92	0	5.92
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1532
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
na=Schody betonowe  wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=64
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	6,66*0,15		

[RMS 184]
nz=23.12	0	23.12
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=640
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0
nu=65
ob=8.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=8.19	1	[2,98+4,02+12,84+15,11+31,67+8,61+6,66]*0,10		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=5.26	0	5.26
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=641
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=66
ob=81.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=81.89	1	2,98+4,02+12,84+15,11+31,67+8,61+6,66		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 184]
nz=0.3596	0	0.3596
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0112	0	0.0112
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0068	0	0.0068
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1345
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - korytarz
op=0	0	0	0	1	0
nu=67
ob=6.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.66	1	6,66		

[RMS 184]
nz=0.2951	0	0.2951
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0098	0	0.0098
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.0077	0	0.0077
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=642
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm poziome
op=0	0	0	0	1	0
nu=68
ob=81.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.89	1	81,89		

[RMS 184]
nz=0.0891	0	0.0891
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0032	0	0.0032
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0047	0	0.0047
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=472
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	1	0
nu=69
ob=86.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.03	1	81,89+10,80-6,66		

[RMS 184]
nz=0.8736	0	0.8736
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.0521	0	0.0206+3*0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0787	0	0.0313+3*0.0158
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0006	0	0.0006
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Dopłata za zbrojenie siatką stalową  fi 6 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=70
ob=86.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.03	1	92,69-6,66		

[RMS 184]
nz=0.074	0	0.074
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0017	0	0.0017
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=738
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1132-01	202	1132-01		1
na=(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm - socjalny
op=0	0	0	0	1	0
nu=71
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	10,80		

[RMS 184]
nz=0.51	0	0.51
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=90.12	0	90.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -WC
op=0	0	0	0	1	0
nu=72
ob=4.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.02	1	4,02		

[RMS 184]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=475
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-09	2-02	1118-09		1
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej
op=0	0	0	0	1	0
nu=73
ob=137.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Pom socjalne 
wo=11.23	1	10,80+0,43		
ko=	WC
wo=4.02	1	4,02		
ko=	Holl
wo=15.34	1	15,11+0,23		
ko=	archiwum
wo=8.89	1	8,61+0,28		
ko=	pom.biurowe
wo=45.07	1	12,84+31,67+0,28*2		
ko=	korytarz
wo=6.66	1	6,66		
wo=0.9	1	1,20*0,15*5		
ko=	
ko=	wiatrołap
wo=2.98	1	2,98		
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
wo=20.76	1	20,06+0,70		
wo=20.76	1	20,06+0,70		
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=1.0664	0	1.0664
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.41	0	0.41
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.429	0	0.429
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.126	0	0.126
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.027	0	0.027
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0021	0	0.0021
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0011	0	0.0011
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0033	0	0.0033
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-07	2-02	1124-07		1
na=Posadzki - listwy przyścienne
op=0	0	0	0	1	0
nu=74
ob=93.72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.24	1	[3,70+3,42]*2		
wo=14.46	1	[2,93+4,30]*2		
wo=23.29	1	[4,40+7,245]*2		
wo=13.2	1	[4,22+2,38]*2		
wo=13.64	1	[2,50+4,32]*2		
wo=9.9	1	1,20+4,35*2		
wo=4.99	1	1,99+1,50*2		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.0826	0	0.0826
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=710
pd=				 		0
na=Schody drewniane składane na strych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Stolarka  drzwiowa wewnętrzna,zewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=476
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=481
pd=	KNR	2-02 1018-02	2-02	1018-02		1
na=Ościeżnice drzwiowe  drewniane regulowane
op=0	0	0	0	1	0
nu=76
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 184]
nz=1.25	0	1.25
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z kratka nawiewna u dołu (WC) 90*205
op=0	0	0	0	1	0
nu=77
ob=1.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.85	1	0,90*2,05		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1364
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 80*205 z zamkami patentowymi
op=0	0	0	0	1	0
nu=78
ob=1.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.64	1	0,80*2,05		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1368
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 100*205 z zamkami patentowymi szt.1
op=0	0	0	0	1	0
nu=79
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.05	1	1,00*2,05		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1372
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 90*205 z zamkami patentowymi szt.1 EI 30
op=0	0	0	0	1	0
nu=80
ob=1.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.85	1	0,90*2,05		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1380
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 100*205 z zamkami patentowymi szt.1 EI 30
op=0	0	0	0	1	0
nu=81
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.05	1	1,00*2,05		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=702
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
na=Skrzydła drzwiowe szklane ,ze szkła bezpiecznego jednodzielne pełne 100*205   z zamkiem patentowym
op=0	0	0	0	1	0
nu=82
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.05	1	1,00*2,05		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-06	2-02	1018-06		1
na=Ścianki szklone szkłem z  bezpiecznym matowym z kształtowników aluminiowych połysk  kolor do uzgodnienia z inwestorem - drzwi przesuwne 3,54*3,16 m
op=0	0	0	0	1	0
nu=83
ob=11.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.19	1	3,54*3,16		

[RMS 184]
nz=2.1	0	2.1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1384
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-06	2-02	1018-06		1
na=Ścianki szklone szkłem bezpiecznym z kształtowników aluminiowych  kolor do uzgodnienia z inwestorem - w wiatrołapie 202*316
op=0	0	0	0	1	0
nu=84
ob=6.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.38	1	2,02*3,16		

[RMS 184]
nz=2.1	0	2.1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-03	2-02	1027-03		1
na=Drzwi zewnętrzne pełne   płycinowe drewniane z naświetlem - z okuciami i dwoma zamkami patentowymi w tym jeden antywłamaniowy o wy, 112 x 260 cm { kolor ,wzór drzwi do uzgodnienia z Inwestorem}
op=0	0	0	0	1	0
nu=85
ob=2.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.91	1	1,12*2,60		
ko=	

[RMS 184]
nz=3.89	0	3.89
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1543
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
na=Montaż samozamykaczy
op=0	0	0	0	1	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=0.768	0	0.768
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.0042	0	0.0042
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Tynki wewnętrzne,okładziny,malowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=455
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=612
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	1	0
nu=87
ob=217.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	[1,56+2,58]*1,15		
wo=11.2	1	[2,00+1,50]*3,20		
wo=32.51	1	[4,30+2,93*2]*3,20		
wo=22.78	1	[3,70+3,42]*3,20		
wo=74.53	1	[4,40+7,245]*2*3,20		
wo=43.65	1	[2,50+4,32]*2*3,20		
wo=5.54	1	[1,34+0,39]*3,20		
wo=22.18	1	[2,38+4,55]*3,20		
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=0.681	0	0.681
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1470
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na kominie
op=0	0	0	0	1	0
nu=88
ob=11.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.81	1	[1,47+0,39]*2*2,10		
wo=3.28	1	[0,39+0,39]*2*2,10		
ko=	

[RMS 184]
nz=1.17	0	1.17
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1479
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
na=Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	1	0
nu=89
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 184]
nz=0.68	0	0.68
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -paroizolacja na stropie
op=0	0	0	0	1	0
nu=90
ob=94.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.92	1	10,75*8,83		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 184]
nz=0.3596	0	0.3596
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0112	0	0.0112
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0068	0	0.0068
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=664
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
na=Izolacje z wełny mineralnej  gr. 25 cm stropu nad parterem
op=0	0	0	0	1	0
nu=91
ob=94.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.92	1	94,92		

[RMS 184]
nz=0.0907	0	0.0907
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0077	0	0.0077
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0089	0	0.0089
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
na=Podłoga z płyty OSB- 3 gr.25 mm na poddaszu na stropie
op=0	0	0	0	1	0
nu=92
ob=94.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.92	1	94,92		

[RMS 184]
nz=0.31	0	0.31
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2011-02 2011-04 	2-02	2011-02	 2011-04 	1
na=Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=93
ob=81.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=81.89	1	81,89		
ko=	

[RMS 184]
nz=2.65	0	2.65
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=2.07	0	1.03+1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=2.22	0	2.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.052	0	0.032+0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.934	0	0.504+0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.053	0	0.045+0.008
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.026	0	0.014+0.012
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1409
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe WC,socjalny
op=0	0	0	0	1	0
nu=94
ob=36.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=18.22	1	[1,56+2,58]*2*2,20		
wo=20.46	1	[2,50+4,32]*2*1,50		
wo=-1.85	1	-0,90*2,05		

[RMS 184]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-07	2-02	0829-07		1
na=Licowanie ścian płytkami o wymiararach  20 x 25  cm na klej
op=0	0	0	0	1	0
nu=95
ob=36.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.22	1	[2,58+1,56]*2*2,20		
wo=-1.85	1	-0,90*2,05		
wo=20.46	1	[2,50+4,32]*2*1,50		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=1.5797	0	1.5797
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0275	0	0.0275
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=743
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	1	0
nu=96
ob=110.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110.06	1	81,89+10,80+11,68+5,69		

[RMS 184]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=744
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=97
ob=510.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Płyty GK
wo=238.43	1	13,63*2+14,40*2+21,12*2+140,13		
scn=238.43	1			
ko=	Tynk 
wo=217.15	1	217,15		
wo=32.9	1	[3,54+3,37*2]*3,20		
wo=21.63	1	[1,61*2+3,54]*3,20		
scn=271.68	1			
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=625
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0830-02	2-02	0830-02		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=98
ob=238.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=238.43	1	238,43		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=0.561	0	0.561
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0018	0	0.0018
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0029	0	0.0029
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1261
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0830-04	2-02	0830-04		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	1	0
nu=99
ob=271.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=217.15	1	217,15		
wo=32.9	1	[3,54+3,37*2]*3,20		
wo=21.63	1	[1,61*2+3,54]*3,20		

[RMS 184]
nz=0.509	0	0.509
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0029	0	0.0029
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0043	0	0.0043
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=624
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0830-06	2-02	0830-06		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
op=0	0	0	0	1	0
nu=100
ob=110.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110.06	1	110,06		

[RMS 184]
nz=0.542	0	0.542
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0029	0	0.0029
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0039	0	0.0039
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-05	2-02	1510-05		1
na=Dwukrotne malowanie farbami  teflonowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	1	0
nu=101
ob=320.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320.32	1	238,43+81,89		
ko=	
ko=	

[RMS 184]
nz=0.318	0	0.318
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1415
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
na=Dwukrotne malowanie farbami teflonowymi  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	1	0
nu=102
ob=299.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=271.68	1	271,68		
wo=28.16	1	10,80+11,68+5,68		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.1391	0	0.1391
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Elementy zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=718
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=1457
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej pod schody zewnętrzne
op=0	0	0	0	1	0
nu=103
ob=25.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.72	1	6,35*4,05		

[RMS 184]
nz=0.7864	0	0.7864
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=720
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0304-02	2-01	0304-02		1
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	1	0
nu=104
ob=16.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.18	1	6,35*1,40*0,80+2,27*1,40*0,80*2*0,80		
wo=5.81	1	2,27*3,20*0,80		

[RMS 184]
nz=2.37	0	2.37
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=727
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=105
ob=11.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.18	1	11,18		
ko=	

[RMS 184]
nz=6.2	0	6.2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=721
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
na=Podkłady murarskie z tłucznia na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0
nu=106
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,27*3,20*0,55		

[RMS 184]
nz=5.92	0	5.92
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=728
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-01	2-02	0219-01		1
na=Schody betonowe zewnętrzne  na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	1	0
nu=107
ob=9.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.09	1	2,27*3,20*0,15		
wo=4.98	1	6,35*1,40*0,70*0,80		
wo=3.56	1	2,27*1,40*0,70*0,80*2		

[RMS 184]
nz=23.1	0	23.1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=729
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	1	0
nu=108
ob=25.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.72	1	6,35*4,05		

[RMS 184]
nz=0.295	0	0.295
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0098	0	0.0098
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0077	0	0.0077
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=730
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-04	2-02	0604-04		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	1	0
nu=109
ob=25.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.72	1	6,35*4,05		

[RMS 184]
nz=0.135	0	0.135
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0067	0	0.0067
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0059	0	0.0059
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=723
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
na=Uszczelnienie  schodów  pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
op=0	0	0	0	1	0
nu=110
ob=34.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.72	1	25,72		
wo=8.41	1	[6,35+5,65+4,95+4,25+3,55+3,20+4,05+3,70+3,00+2,30+4,05+3,70+3,00+4,30]*0,15		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.125	0	0.125
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.6	0	1.6
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=724
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1120-03	0-12	1120-03		1
na=Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 3 cm.
op=0	0	0	0	1	0
nu=111
ob=35.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.13	1	34,13		
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=2.5	0	2.50
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.77	0	1.77
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=7.96	0	7.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0384	0	0.0384
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.007	0	0.007
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
na=Wycieraczki do obuwia wewnątrz hollu
op=0	0	0	0	1	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=1.77	0	1.77
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.007	0	0.007
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1452
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
na=Wycieraczki do obuwia zewnętrzna
op=0	0	0	0	1	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=1.77	0	1.77
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.007	0	0.007
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=713
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=114
ob=22.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.72	1	6,35*4,05		
wo=-2.9	1	-2,10*1,38		
ko=	

[RMS 184]
nz=0.7864	0	0.7864
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=732
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-08	2-02	1219-08		1
na=Uchwyty do flag
op=0	0	0	0	1	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 184]
nz=0.744	0	0.744
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0017	0	0.0017
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=533
pd=		KNR 2-05  0122-02		KNR 2-05  0122-02		1
na=Daszek nad wejściem do uzgodnienia z inwestorem
op=0	0	0	0	1	0
nu=116
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		
ko=	

[RMS 184]
nz=8	0	8
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0064	0	0.0064
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=754
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
na=Balustrady schodowe ze stali kute zewnętrzna
op=0	0	0	0	1	0
nu=117
ob=5.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.32	1	2,00*2+1,32		

[RMS 184]
nz=1.83	0	1.83
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.45	0	0.45
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1510
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-05	2-31	0102-05		1
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
op=0	0	0	0	1	0
nu=118
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00		

[RMS 184]
nz=0.4154	0	0.4154
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0433	0	0.0433
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1513
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-03	2-31	0104-03		1
na=Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	1	0
nu=119
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 184]
nz=0.0966	0	0.0966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0133	0	0.0133
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1519
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=120
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00		

[RMS 184]
nz=1.3032	0	1.3032
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.025	0	0.025
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1528
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06 0109-08 	4-01	0109-06	 0109-08 	1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	1	0
nu=121
ob=17.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.99	1	16,99+1,00		

[RMS 184]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.75	0	0.63+4*0.03
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=733
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=731
pd=				 		0
na=Dostawa i motaz podnośnika  dla niepełnosprawnych
uw=Informacja cenowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 184]
nz=10	0	10
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.007	0	0.007
np=0
wa=0
wb=0

