[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Budynek mieszkalny - adaptacja budynku na potrzeby biurowe  Urzędu Miejskiego w Wieleniu 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	4	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI  
nfn=PROJEKTOWANIE,KOSZTORYSOWANIE,  NADZÓR BUDOWLANY  " KARAT "
afn=64-930 DOBRZYCA UL. BAŚNIOWA 5
nb=Budynek mieszkalny - adaptacja budynku na potrzeby biurowe  Urzędu Miejskiego w Wieleniu 
ab=64-730 Wieleń ul. Kościuszki 35 
ni=Gmina Wieleń
ai=64-730   Wieleń ul. Kościuszki 34 dz.nr. 454
br=Roboty remontowe- instalacja wod.-kan
nk=Ryszard  Kołłątaj
dt=30.11.2020

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Zawory zespolone odcinające 15 mm
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Poręcz rehabilitacyjna
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Pojemnik na papier  toaletowy
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Kosz na śmieci
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Szuszarka do rąk
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Lustro okrągłe  fi  80 cm
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Pojemnik na mydło
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kklimatyzator naścienny wnętrzny o mocy chłodzenia 2 kW ciecz/gaz Cu 6,35/Cu 9,52  o wym320*998*238   (npFUJITSUASYG7luk )
id=1351701	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klimatyzator naścienny wnętrzny o  wym 320*998*238 jednostka wewnętrzna multisplit o mocy chłodzenia 6 kW ciecz/gaz - Cu 6,35/Cu 12,7  np. ASYG18LF
id=1351701	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.02

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10
id=1800103	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=72

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.48

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=20.05

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.24

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Rura stalowa dfi 15 czarna
id=502210406	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=94.64

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 15mm
id=5031012	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=52.53

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 20mm
id=5031022	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.12

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
id=5114999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
id=5116999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm
id=5119903	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=38.54

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.48

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm
id=5601101	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.06

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.6

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 160mm'
id=5601132	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.05

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.14

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej
id=5613199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Czyszczak kan.PVC fi 110mm
id=5613602	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.8

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.3

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem) z PVC fi 110/160mm
id=5651511	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Zawór napowietrzający
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Zawór kul.gwint fi20mm
id=5702802	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Zawór kulowy  fi 15 x 15 mm do spłuczki
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15mm
id=5703001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Bateria umywalk.mosiężna stojąca jednouch.
id=5710802	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm
id=5711201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego
id=5717021	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Zawór przelot.mos.do wody gorącej fi 15mm
id=5730201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej.
id=5732900	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15mm
id=5733100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Grzejniki z blachy stalowej  Ventil Compact  CV 11,  dług. 900 mm wysok. 400 mm
id=601100311	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Grzejniki z blachy stalowej  Ventil Compact  CV 22,  dług. 500 mm wysok. 600 mm
id=601100311	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Grzejniki z blachy stalowej  Ventil Compact  CV 22  dług. 500 mm wysok. 720mm łażienkowy
id=601100311	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Grzejniki z blachy stalowej  Ventil Compact  CV 11,  dług. 600 mm wysok. 600 mm
id=601100311	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm
id=6080102	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=tarczki ochronne
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przepływowy  elektryczny podgrzewacz do wody elektryczny  o mocy 3,5 kW
id=610530310	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Postument porcelanowy do umywalki
id=6320700	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej
id=6321651	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Sedes "KOMPAKT" gat.I
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Wpust ściekowy podłogowy żel. 100x100mm
id=6328401	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Umywalka  80 x 50 cm
id=6351601	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Urządzenie sanit.  wiszący typu geberit
id=6354800	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm
id=6401499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21.66

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=filtry osadnikowe siatkowe prosty mosiężne o śr.nom 15 mm
id=6442099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm
id=6450305	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.07

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm'
id=6450305	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=39.52

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.59

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Przewody elastyczne aluminiowe śr. 160 mm
id=6509004	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=43.86

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Anemostat kołowy
id=6520103	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=43

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=nawietrzaki podokienne typ NP2
id=6522199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=43

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Wentylator osiowy fi 160 łazienkowy
id=6522199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=43

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Rozdzielacz obiegów klimatyzacji
id=6522199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=79.47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.8

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.2

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych
id=6602099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.18

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Uchwyty do grzejnika
id=660220103	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur
id=6750432	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=268.4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=klipsy montażowe
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1464

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=taśma
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.91

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=720.59

[RMS ZEST 82]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=	3
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa ciepła i zimna woda
wa=0
kn=0	0	0
id=615
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=647
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0338-01	4-01	0338-01		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=1
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21 <21,85>		

[RMS 81]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=759
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-03	4-01	0335-03		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	1	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		
wo=0	1	0		

[RMS 81]
nz=0.67	0	0.67
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=772
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-01	4-02	0108-01		1
na=Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
op=0	0	0	0	1	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=1.65	0	1.65
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=646
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0
nu=4
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51 <10,95*2+0,90+0,90+0,80*3+2,20+11,50*2>		

[RMS 81]
nz=0.307	0	0.307
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=617
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02	2-15	0106-02		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0
nu=5
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <4,50>		

[RMS 81]
nz=0.354	0	0.354
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0085	0	0.0085
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=648
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami
op=0	0	0	0	1	0
nu=6
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55 <51,30+4,50>		

[RMS 81]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.00205	0	0.00205
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=649
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	1	0
nu=7
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24 <24,85>		

[RMS 81]
nz=0.55	0	0.55
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=660
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
na=Przepływowy  elektryczny podgrzewacz do wody 3,5 kW
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 81]
nz=2.12	0	2.12
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=661
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-02	INSTAL	0109-02		1
na=Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 81]
nz=0.24	0	0.24
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=662
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-01	INSTAL	0111-01		1
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 81]
nz=0.94	0	0.94
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1067
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory napowietrzający
op=0	0	0	0	1	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=729
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0108-03	INSTAL	0108-03		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=12
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55 <55,80>		

[RMS 81]
nz=0.0793	0	0.0793
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1084
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami
op=0	0	0	0	1	0
nu=13
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55 <55,80>		

[RMS 81]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.00205	0	0.00205
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=623
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
na=Wykopy  pod kanalizację
op=0	0	0	0	1	0
nu=14
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <10,50*0,20*0,50>		
ko=	

[RMS 81]
nz=4.65	0	4.65
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=771
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-06/05	4-02	0211-06	/05	1
na=Wstawienie trójnika z PVC o śr. 150 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.78	0	0.78
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=16
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15 <4,70+10,50>		

[RMS 81]
nz=0.253	0	0.253
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0099	0	0.0099
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=626
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <0,85*2+0,95>		

[RMS 81]
nz=0.161	0	0.161
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0035	0	0.0035
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=658
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
na=Zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	1	0
nu=18
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1,30>		

[RMS 81]
nz=1.99	0	1.99
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=628
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
op=0	0	0	0	1	0
nu=19
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 < 4,50>		

[RMS 81]
nz=0.267	0	0.267
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.05	0	0.93+0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0172	0	0.0172
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=770
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=20
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,50*2		

[RMS 81]
nz=0.177	0	0.177
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0056	0	0.0056
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=650
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.38	0	0.38
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=769
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=653
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=23
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=1.27	0	1.27
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=651
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=24
ob=2
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 81]
nz=0.561	0	0.561
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=640
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
na=Wpusty ściekowe podłogowy  śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=755
pd=				 		0
na=Demontaż starej inastalacji wod-kan
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=8	0	8
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Biały montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=629
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=739
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej dwukomorowe z ociekaczem  na szafce
op=0	0	0	0	1	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=1.26	0	1.26
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=757
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.957	0	0.957
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.009	0	0.009
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=727
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.957	0	0.957
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.009	0	0.009
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=635
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-09	2-15	0115-09		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do  baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=30
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 81]
nz=0.371	0	0.371
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=636
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory przelotowe  fi.15 mm pod umywalki,zlewozmywak
op=0	0	0	0	1	0
nu=31
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 81]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=637
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory przelotowe  fi.15 mm spłuczki
op=0	0	0	0	1	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.171	0	0.171
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=798
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
na=Elementy montażowe Geberit  do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.8	0	0.8
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=642
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu Geberit
op=0	0	0	0	1	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=3.64	0	3.64
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=631
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe 80 x 50  cm z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	1	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=1.95	0	1.95
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=645
pd=		001		001		1
na=Montaż urzadzeń
uw=Informacja cenowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=0.877	0	0.877
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja co 
wa=0
kn=0	0	0
id=665
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=666
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach  w posadzce
op=0	0	0	0	1	0
nu=38
ob=91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91 <2,25*2+1,32*2+6,70*2+8,40*2+2,60*2+0,60*2+0,90*2+7,70*2+1,20*2+10,95+8,50*2>		

[RMS 81]
nz=0.392	0	0.392
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=715
pd=	KNR	0-3513 0209-01	0-3513	0209-01		0
na=Montaż na ścianie grzejników stalowych  z zestwem wsporników, jednopłytowych typu 11 600/600
op=0	0	0	0	1	0
nu=39
ob=1
jm=szt
	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1091
pd=	KNR	0-3513 0209-01	0-3513	0209-01		0
na=Montaż na ścianie grzejników stalowych  z zestwem wsporników, jednopłytowych typu 11 900/400
op=0	0	0	0	1	0
nu=40
ob=1
jm=szt
	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=788
pd=	KNR	0-3513 0209-01	0-3513	0209-01		0
na=Montaż na ścianie grzejników stalowych  z zestwem wsporników, jednopłytowych typu22 500/600
op=0	0	0	0	1	0
nu=41
ob=2
jm=szt
	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 81]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=793
pd=	KNR	0-3513 0209-01	0-3513	0209-01		0
na=Montaż na ścianie grzejników stalowych  z zestwem wsporników, jednopłytowych typu 22 /500/720
op=0	0	0	0	1	0
nu=42
ob=4
jm=szt
	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		
wo=0	1	0		

[RMS 81]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.13	0	1.13
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=2	0	2.00
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=764
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0428-01	2-15	0428-01		1
na=Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
op=0	0	0	0	1	0
nu=43
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 81]
nz=1.37	0	1.37
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=794
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami
op=0	0	0	0	1	0
nu=44
ob=91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91 <91,29>		

[RMS 81]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.00205	0	0.00205
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=674
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=45
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 81]
nz=0.39	0	0.39
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=675
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-09	INSTAL	0309-09		1
na=Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=46
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 81]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=732
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-03	INSTAL	0307-03		1
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0
nu=47
ob=91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91 <91,29>		

[RMS 81]
nz=0.101	0	0.101
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=733
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-04	INSTAL	0307-04		1
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=48
ob=8
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 81]
nz=0.357	0	0.357
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=761
pd=				 		0
na=Roboty rozbiórkowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=12	0	12
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Klimatyzacja,wentylacja 
wa=0
kn=0	0	0
id=773
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=779
pd=				 		0
na=Montaż klimatyzatora naściennego zewnętrznego jednostka zewewnętrzna  dla 4 pomieszczeń o wym. 540*790*290  o mocy 8 kW  (np. FUJITSU AOYG30LAT4)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=790
pd=				 		0
na=Montaż klimatyzatora naściennego wnętrznego o mocy chłodzenia 2 kW ciecz/gaz Cu 6,35/Cu 9,52  o wym320*998*238   (npFUJITSUASYG7luk )
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=51
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 81]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=792
pd=				 		0
na=Montaż klimatyzatora naściennego wnętrznego o  wym 320*998*238 jednostka wewnętrzna multisplit o mocy chłodzenia4 kW ciecz/gaz - Cu 6,35/Cu 12,7
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 81]
nz=10	0	10.00
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=796
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-03	INSTAL	0202-03		1
na=Rurociągi do instalacji klimatyzacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=53
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38 <0,65+0,65+3,80+3,30+3,20+4,65+4,70+5,95+6,50+1,5+0,80*4>		

[RMS 81]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0027	0	0.0027
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=795
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-03	2-17	0156-03		1
na=Montaż rozdzielacza obiegów
op=0	0	0	0	1	0
nu=54
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 81]
nz=2.93	0	2.93
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=797
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami
op=0	0	0	0	1	0
nu=55
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38 <38,10>		
ko=	
wo=1	1	1		
wo=0	1	0		
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 81]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.64	0	1.64
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=2.93	0	2.93
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=2.93	0	2.93
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.17	0	1.17
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.00205	0	0.00205
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0

