**Zakres przeglądu agregatu PAD 16-3/400:**

1. Przegląd zgodnie z normą fabryczną oraz normami obowiązującymi w Polsce.
2. Sprawdzenie – regulacja układu paliwowego.
3. Sprawdzenie układu spalinowego.
4. Sprawdzenie układu chłodzenia.
5. Sprawdzenie prądnicy (w tym pomiar rezystancji izolacji) i wszystkich połączeń elektrycznych.
6. Sprawdzenie układu elektrycznego, akumulatorów.
7. Sprawdzenie innych układów współpracujących z agregatem.
8. Sprawdzenie – regulacja pasków.
9. Sprawdzenie sprzęgła silnik – prądnica.
10. Wymiana oleju (zgodny z wymaganiami producenta agregatu) i filtra oleju.
11. Wymiana płynu chłodniczego.
12. Wymiana filtra/filtrów paliwa. Czyszczenie filtra szczelinowego.
13. Wymiana filtra powietrza.
14. Sprawdzenie/dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.
15. Usunięcie pozostałości płynów eksploatacyjnych z pomieszczenia oraz powierzchni agregatu.
16. Wysuszenie uzwojeń prądnicy.
17. W razie możliwości przeprowadzenie próby pracy pod obciążeniem zasilając budynek lub poprzez inne obciążenie adekwatne do mocy agregatu.