Fabas Luce 3550-30-102 - LED Lampa stołowa ściemnialna IDEAL LED/10W/230V 3000-6000K biała

|  |  |
| --- | --- |
| Producent | [**Fabas Luce**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=producent|fabas-luce) |
| Materiał | [**Metal**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=material|metal) |
| Kolor | [**Biały**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=kolor|bialy) |
| [Gniazdo](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=67&langCode=POL&forceDesc=1) | [**Zintegrowane źródło LED**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=gniazdo|zintegrowane-zrodlo-led) |
| Liczba żarówek | **1** |
| Żarówka w komplecie | **Tak (LED)** |
| [Barwa światła](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=231&langCode=POL&forceDesc=1) | [**Ciepła biel**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=barwa-swiatla|ciepla-biel)**;**[**Neutralna biel**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=barwa-swiatla|neutralna-biel)**;**[**Zimna biel**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=barwa-swiatla|zimna-biel) |
| [Temperatura barwowa](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=74&langCode=POL&forceDesc=1) | **4000; 5000; 6000; 3000** |
| [Moc wejściowa źródła](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=68&langCode=POL&forceDesc=1) | **10 W** |
| [Odpowiednik klasycznej żarówki](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=213&langCode=POL&forceDesc=1) | **70 W** |
| [Maksymalna moc wejściowa źródła](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=215&langCode=POL&forceDesc=1) | **10 W** |
| [Całkowity strumień świetlny](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=101&langCode=POL&forceDesc=1) | **1000 lm** |
| [Maksymalna moc wejściowa światła](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=235&langCode=POL&forceDesc=1) | **10 W** |
| Funkcja | [**Przełącznik umieszczony na korpusie lampy**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=funkcja|przelacznik-umieszczony-na-korpusie-lampy)**;**[**Technologia LED**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=funkcja|technologia-led)**;**[**Ściemnianie krok po kroku**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=funkcja|sciemnianie-krok-po-kroku) |
| Wysokość | **690 mm** |
| Szerokość | **150 mm** |
| Długość | **380 mm** |
| [Waga](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=63&langCode=POL&forceDesc=1) | **1,24 kg** |
| Sposób podłączenia | [**Do gniazdka**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=sposob-podlaczenia|do-gniazdka) |
| [Typ wtyczki elektrycznej](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=236&langCode=POL&forceDesc=1) | **C** |
| [Stopień ochrony (IP)](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=96&langCode=POL&forceDesc=1) | [**IP20**](https://www.liderlamp.pl/lampy-podlogowe-i-stolowe/?par=stopien-ochrony-ip|ip20) |
| Napięcie | **230 V** |
| [Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym](https://www.liderlamp.pl/ajax/layerContent.aspx?type=paramname&ident=93&langCode=POL&forceDesc=1) | **2** |
| Okres gwarancyjny | **36 miesięcy** |

