Kurtyna wodna wyposażona w filtr, dysze niskociśnieniowe 0,4 mm (20 szt.) i osprzęt



Parametry:

- wysokość x szerokość: 250 x 250 cm

- przekrój rurek 30 mm

- liczba dysz: 20 niklowanych 0,4 mm (na poziomej belce 6 par, skierowane skośnie w dół; na

 pionowych po 4), które wytwarzają mgiełkę wodną o drobniutkich kropelkach o wielkości kilkunastu mikronów parując nie moczą otoczenia;

- konstrukcja: stal nierdzewna polerowana, malowano proszkowo w kolorze niebieskim, ciężkie podstawy stabilizujące,

 dociążone płytami betonowymi, z możliwością zakotwienia, rury wysokociśnieniowe o średnicy

 30 mm;

- przyłącze wody 3/4",

- konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać rozkładanie na mniejsze elementy z uwagi na transport oraz magazynowanie;

- demontowalne panele z blachy ocynkowanej (malowanej proszkowo);

- filtr: siatkowy, zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń z instalacji;

Akcesoria:

- fotokomórka do uruchamiania kurtyny zasilana z sieci 230V

- gwarancja: 2 lata;

Serwis: w Polsce z pełną dostępnością części zamiennych



Kurtyna wodna w kształcie „bramki” niskociśnieniowa