**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Minimalne wymagania dla samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

**w Płocku wyprodukowanego w 2023 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** |
| **1.** | **2.** |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  Ww. zarządzenie zostało przekazane wraz z zapytaniem ofertowym. |
| 4. | Pojazd wyprodukowany w 2023 roku. Samochód segmentu C lub crossover |
| 5. | Silnik benzynowy lub hybrydowy o mocy min. 120 KM. |
| 6. | Silnik czterocylindrowy o pojemności min. 1370 cm3. Zbiornik na paliwo o pojemności min. 45 dm3. |
| 7. | Nadwozie 5 drzwiowe, min. 5 miejscowe.  Kolor nadwozia czerwony, czarny, biały lub srebrny (w tym szary).  Odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 8. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. |
| 9. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 10. | Kierownica po lewej stronie pojazdu. |
| 11. | Opony letnie lub zimowe.  Felgi aluminiowe w rozmiarze 17”.  Zestaw naprawczy koła. |
| 12. | Samochód wyposażony co najmniej w:  - Szyby atermiczne przyciemniane w tylnej części nadwozia,  - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,  - Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylnie,  - Reflektory LED z automatyczną regulacją wysokości świecenia reflektorów,  - Światła do jazdy dziennej LED,  - Centralny zamek z pilotem,  - Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego),  - System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS,  - System stabilizacji toru jazdy ESP + TCS,  - Wspomaganie ruszania na wzniesieniu,  - Kierownica z przyciskami sterowania radiem,  - Podgrzewane fotele przednie i nawiew na nogi pasażerów z tyłu,  - Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku),  - Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, boczne i kurtynowe,  - Zagłówki siedzeń,  - Radio z wejściem USB,  - Układ klimatyzacji automatycznej,  - Obrotomierz. |
| 13. | Wymiary:  Długość całkowita min. 4150 mm,  Prześwit min. 170 mm,  Wysokość całkowita max. 1700 mm,  Pojemność bagażnika przy podniesionej kanapie min. 360 litrów. |
| 14. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych lub welurowych (przednich i tylnych). |
| 15. | Pojazd spełnia wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594)  Wykonawca wyposaży pojazd w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia oraz Ustawą Prawo o ruchu drogowym w zakresie pojazdów uprzywilejowanych.  Dopuszcza się wyposażenie pojazdu w lampę led mocowaną do dachu na magnes. Zasilanie lampy z gniazda zapalniczki.  Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |
| 16. | Wykonawca dostarczy i zamontuje w samochodzie antenę oraz zamontuje radiotelefon MOTOROLA GP360 (radiotelefon dostarczony przez Zamawiającego) oraz wyprowadzi instalację elektryczną do jej podłączenia. Rodzaj anteny, miejsce wyprowadzenia instalacji elektrycznej i antenowej zostanie ustalona pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 17. | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce. |
| 18. | Bezpłatny Przegląd „0” oraz Przegląd po 1000 km lub roczny (jeżeli jest wymagany). |
| 19. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |