**Nr postępowania: ZP.271.6.2022.TB. Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Nazwa zadania: ***„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”***

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie wykonawcy – nazwa** | **NIP** |
| **Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo, nr telefonu)** | **Regon** |
| **Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:****Imię i nazwisko: …....................................................................****nr telefonu: …....................................................................** |  |
| **Kontakt internetowy (strona www., e-mail)** | **Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):** |
| **E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*** |  |
| **OFERTA****W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. *„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”*** |
| 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………………………
2. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do …………………………………….
3. Deklarujemy …………….. letni okres udzielenia gwarancji.
4. Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem:
	* + - Tak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_proszę podać jakim? (małym/średnim)
			- Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 124 z 20.05.2003, s. 36):Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. |
| **OŚWIADCZAMY, ŻE:**1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonych do specyfikacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w pełni i  bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie ww. postanowień z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.
5. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym\*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\*.** Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia\*.
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera\*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
8. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ...................................................... tel. ........................................
9. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .......................................
10. Reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: ............................. lub e-mail ……………………
11. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 ***\*należy skreślić niewłaściwy wariant*** |
| **4. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT**Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego  | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. **\*należy skreślić niewłaściwy wariant** |
| **5. PODWYKONAWCY:**Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców\*:Część zamówienia: ....................................................................................................................................Nazwa (firma) podwykonawcy: .................................................................................................................\*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. |
| **6. SPIS TREŚCI:**Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*** |

**Nr postępowania: ZP.271.6.2022.TB. Załącznik nr 2 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowej**

**Żarnowa 115a**

**38-100 Strzyżów,**

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa p.z.p.),**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ***„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”***

prowadzonego przez **Gminę Strzyżów** oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. podjęto następujące czynności naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia**.

**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OGÓLNIE DOSTĘPNYCH I ELEKTRONICZNYCH BAZ[[1]](#footnote-1):**

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy (**jeżeli dotyczy**):

*………………………………………………… - dotyczy dokumentu: …………………………………*

*………………………………………………… - dotyczy dokumentu: …………………………………*

*………………………………………………… - dotyczy dokumentu: …………………………………*

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

* ***Niniejsze oświadczenie składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu.***

**Nr postępowania: ZP.271.6.2022.TB. Załącznik nr 3 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowej**

**Żarnowa 115a**

**38-100 Strzyżów,**

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(dalej jako: ustawa Pzp)**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”*** prowadzonego przez **Gminę Strzyżów** niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.,
2. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.,
3. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
4. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.,
5. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.,
6. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.,

są aktualne i zgodne z prawdą.

***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

***UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania.***

**Nr postępowania: ZP.271.6.2022.TB. Załącznik nr 5 do SWZ**

***Minimalne wymagania dla zadania pn.*** *„****Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Specyfikacja techniczna.****Minimalne parametry techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4** | **Oferowane parametry (**podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać **spełnia /niespełnia)** |
| **I.** | **WYMAGANIA PODSTAWOWE** |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2 | **Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:*** Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania – (Dz.U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami),
* Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594),
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560).
 |  |
| 1.3 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważnych. |  |
| 1.4 | Na dzień dostawy samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 z 2007 r. poz. 1002 z późniejszymi zmianami).  |  |
| 1.5 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem Nr 1 KG PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). |  |
| **II.** | **PODWOZIE Z KABINĄ** |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji min. 2021 oraz silnikiem o mocy nie mniejszej niż 213 kW- podać nazwę producenta typ i model podwozia oraz rok produkcji i moc silnika. |  |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej. |  |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2-uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej. |  |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 15 000kg. |  |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub megafon o mocy min. 200W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu. Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.Wymagana funkcjonalność podstawowa:* urządzenie dźwiękowe - minimum trzy modulowane tony zmienianych przez manipulator oraz klakson pojazdu, wyposażone w funkcje megafonu,
* wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x 100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x 100 W),
* miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy,
* dodatkowo wymaga się możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy, minimum dla sygnalizacji dźwiękowej,
* załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku),
* wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku),
* wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku),
* na dachu kabiny płaska lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza zespolona LED w osłonie metalowej,
* 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu zamontowane na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego,
* na ścianie tylnej zabudowy pożarniczej w narożach górnych wyprofilowane dwie lampy niebieskie ukształtowane do bryły zabudowy z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
* na ścianie przedniej zabudowy pożarniczej w narożach górnych wyprofilowane dwie lampy niebieskie ukształtowane do bryły zabudowy,
* „fala świetlna” typu LED w kolorze pomarańczowym umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad skrytką autopompy. Urządzenie musi zapewniać „falę” w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej.
 |  |
| 2.6 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną, dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.8 | **Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki:*** układ jezdny - napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego,
* blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, przedniej oraz międzyosiowego.
* na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne,
* obręcze kół min. R 22,5
* skrzynia biegów manualna, min. 8-mio biegowa + wsteczny,
* stały napęd osi przedniej,
* układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie - sposób odłączenia w gestii wykonawcy,
* światła do jazdy dziennej, lampy przeciwmgielne,
* koło zapasowe o tym samym bieżniku co pozostałe koła na samochodzie.
 |  |
| 2.9 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. EURO 6. |  |
| 2.10 | Zawieszenie osi przedniej i tylnej:* oś przednia - mechaniczne resory paraboliczne,
* oś tylna - zawieszenie pneumatyczne,
* amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów.
 |  |
| 2.11 | Ogumienie uniwersalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych.Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe. Wyklucza się przewożenia koła zapasowego na dachu pojazdu i montaż koła pod podwoziem pojazdu. |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
| 2.13 | Pojazd musi być wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący kolorowy obraz - przekątna min. 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum dwupunktowe załączanie - automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację w dowolnym momencie. |  |
| 2.14 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa w układzie miejsc 1+1+4 zawieszona mechanicznie i pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika.Kabina wyposażona w:* klimatyzację,
* indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,
* niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
* elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
* elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,
* lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony,
* lusterko rampowe-dojazdowe, przednie,
* centralny zamek,
* poręcz do trzymania się załogi w tylnej części kabiny,
* wywietrznik dachowy.
 |  |
| 2.15 | **Dodatkowe wyposażenie kabiny:*** uniwersalne uchwyty na 4 aparaty ODO, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej),
* odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,
* dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu,
* schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny - siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej,
* radiostacja przewoźna analogowo – cyfrowa, umiejscowiona w przedniej części kabiny w miejscu łatwo dostępnym dla dowódcy z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy z możliwością regulacji głośności i włączenia i wyłączenia głośnika. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno - funkcjonalne określony w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16). Samochód wyposażony w instalację antenową sprężynową. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.
 |  |
| 2.16 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki. Siedzenia pokrytym materiałem łatwo zmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie. **Fotel dla kierowcy:*** z pneumatyczną regulacją wysokości,
* z regulacją dostosowaną do ciężaru ciała,
* z regulacją odległości całego fotela,
* z regulacją pochylenia oparcia, zapewniającą minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla kierowcy.

**Fotel dla dowódcy (pasażera):*** z mechaniczną regulacją wysokości,
* z regulacją odległości całego fotela,
* z regulacją pochylenia oparcia, zapewniającą minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla dowódcy.
 |  |
| 2.17 | **Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:*** sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem
* sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem
* sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów,
* główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
* sterowanie zraszaczami - wymagane jest niezależne włączanie i wyłączanie dla przednich oraz tylnych zraszaczy,
* sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
* kontrolka włączenia autopompy,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
* powyższe informacje powinny być wyświetlane na panelu kontrolnym wewnątrz kabiny
 |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 24V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 2.19 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu(bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania). |  |
| 2.20 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu wraz z elementami zamontowanymi na stałe i będącymi w obrysie samochodu - 3290mm -dostosowana do wysokości bramy garażowej.Maksymalna długość całkowita pojazdu bez wyciągarki-7700 mm. |  |
| 2.21 | **Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min.:** 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe. |  |
| 2.22 | Pojazd wyposażony z tyłu w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia. Pojazd wyposażony w gniazdo elektryczne i pneumatyczne do podłączenia przyczepy |  |
| 2.23 | Kolory samochodu:* elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym,
* błotniki i zderzaki – w kolorze białym RAL 9003,
* żaluzje skrytek – w kolorze aluminium anodowanego,
* kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.
 |  |
| 2.24 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek.  |  |
| 2.25 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| **III.** | **ZABUDOWA POŻARNICZA** |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stalebez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego):* wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową,

W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). |  |
| 3.2 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po lewej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamknięcia typu rurkowego lub równoważne.* zamki zamykane na klucz - jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków,
* wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie,
* w kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji, skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz dźwiękowym.
 |  |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu (drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów itd.) muszą być tak skonstruowane, aby była możliwość ich obsługiwania w rękawicach. |  |
| 3.5 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeśli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. |  |
| 3.6 | Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo - gaśniczej do sprzętu położonego w górnych partiach schowków na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. |  |
| 3.7 | Otwarcie lub wysunięcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz dźwiękowym. Otwierane lub wysuwane podesty poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.8 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.9 | Balustrady bocznedachu wykonane z materiałów kompozytowych lub aluminium jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą o wysokości min 200 mm. |  |
| 3.10 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa lub kompozytowa na drobny sprzęt o długości min. 2 metry posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. Na dachu zabudowy pożarniczej muszą znajdować się uchwyty z rolkami na drabinę trzyprzęsłową wysuwną z podporami. |  |
| 3.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | W przedziale autopompy (nad autopompą) powinna znajdować się uchylana oraz wysuwana szuflada do przewozu sprzętu oraz pompy pływającej typu: NIAGARA.Dopuszcza się także inne rozwiązanie po uzgodnieniu z zamawiającym.  |  |
| 3.13 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb użytkownika. |  |
| 3.14 | Schowki wyposażone w regały, ściankę na sprzęt wyburzeniowy oraz 2x palety wysuwne pod zestaw hydrauliczny, agregat prądotwórczy lub pompę szlamową. Jeden regał musi spełniać funkcje tzw. kącika czystości wyposażony w zbiornik z kranem na wodę do mycia, środek do dezynfekcji rak, rzecznik papierowy oraz przyłącze sprężonego powietrza z wężem do przedmuchiwania.  |  |
| 3.15 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.16 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi - żaluzji skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek oraz sygnalizacja otwarcia skrytek, zainstalowane w kabinie kierowcy. |  |
| 3.17 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu:* zewnętrzne lampy LED, zamontowane nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe - bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu w czasie akcji ratowniczej,
* oświetlenie powierzchni dachu typu LED,
* w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy,
* z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.
 |  |
| 3.18 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min.2300 l/min przy ciśnieniu 8 bar i min. 450 l/min przy ciśnieniu 40 bar **Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:*** dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.
* wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
* działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka,
* zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy,

**W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:*** manowakuometr,
* manometr niskiego ciśnienia,
* manometr wysokiego ciśnienia,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
* regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
* wyłącznik silnika pojazdu,
* kontrolka włączenia autopompy,
* licznik motogodzin-pracy autopompy.

**W przedziale autopompy należy zamontować urządzenia z systemem:*** sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
* sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną,
* sterowania ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy. Wymaga się, aby układ dozowania środka pianotwórczego był uruchamiany jednym zaworem, uruchomianym na panelu kontrolno-sterującym autopompy.
 |  |
| 3.19 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 3.20 | Układ wodno - pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% w całym zakresie pracy.  |  |
| 3.21 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.22 | Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |
| 3.23 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem, działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem zamontowane w kabinie kierowcy. |  |
| 3.24 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. |  |
| 3.25 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.26 | Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej lub kompozytu o pojemności nominalnej 3 m3 (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ± 5%).Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 3.27 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany ze stali nierdzewnej lub kompozytu, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.28 | Zbiornik wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W 75. Nasada winna posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z lewej strony pojazdu. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito.Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.  |  |
| 3.29 | Wszystkie nasady zewnętrzne w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:* kolor niebieski - nasada wodna zasilająca,
* kolor czerwony - nasada wodna tłoczna,
* kolor żółty - nasada środka pianotwórczego.
 |  |
| 3.30 | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z płynną regulacją kąta rozproszenia strumienia wodnego, umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody lub piany, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody.Linia szybkiego natarcia umożliwia podanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża.Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. |  |
| 3.31 | Działko wodno - pianowe DWP-16 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony). Wydajność działka 800÷1600l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o.Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska muszą posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |
| 3.32 | **Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy** * z głowicą,
* z dwoma reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła,
* wysokość rozłożonego masztu mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 4,5 m - możliwość sterowania w pionie i poziomie,
* stopień ochrony masztu min. IP55,
* wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu,
* sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi,
* w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu z alarmem świetlnym oraz dźwiękowym,
* wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego,
* umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym oraz z drabiną.

**Dodatkowo wymagane:*** wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości,
* obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony,
* złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania,
* oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe (za pomocą pilota) sterowanie masztem.
 |  |
| **IV.** | **WYPOSAŻENIE** |  |
| 4.1 | **Samochód należy doposażyć w:**wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 18000 Ibs, z liną o długości min. 25 m, zamontowaną z przodu lub z tyłu pod pojazdem światła do jazdy dziennej - zabezpieczone osłonami ochronnymi,instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy,drabinę aluminiową trzyprzęsłową z podporami stabilizacyjnymi. Długość transportowa drabiny nie może przekroczyć 3350mm, a wysokość przy maksymalnym rozłożeniu nie może być mniejsza niż 8000mm.halogeny dalekosiężne,,led bar” z przodu pojazdu,  |  |
| 4.2 | Wykonanie grafiki na pojeździe oraz zabudowie:na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy logo OSP (wzór zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą)Wykonanie napisu w kolorze białym OSP Żarnowa nad przednia szyba na osłonie przeciwsłonecznej.Korytarz życia na skrytce przedziału autopompy Oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą) Wykonanie i oznakowanie samochodu naklejkami informującymi o dofinasowaniu (informacja zostanie podana na etapie realizacji zamówienia) |  |
| 4.3 | **Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy:**minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy,2 zraszacze zamontowane przed przednią osią2 zraszacze zamontowane po bokach pojazdu.Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające - jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych. Sterowanie zraszaczami zamontowane w kabinie kierowcy. |  |
| **V.** | **OGÓLNE** |  |
| 5.1 | Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesiące.Gwarancja na zabudowę pożarniczą - min. 24 miesiące. |  |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.3  | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego) |  |
| 5.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:* **instrukcji obsługi w języku polskim** do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
* **aktualne świadectwo dopuszczenia** **do użytkowania** w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu w chwili dostawy samochodu,
* **dokumentacji niezbędnej** do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 |  |
| 5.5 | Samochód w momencie odebrania od wykonawcy z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa oraz środka pianotwórczego. |  |
| 5.6 | Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania sprzętu dostarczonego przez zamawiającego w zabudowanie pożarniczej pojazdu i dostosuje na swój koszt wszelkie mocowania i uchwyty. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym.**Wykaz sprzętu do montażu:**1. **AED**
2. **Agregat prądotwórczy**
3. **Aparaty ODO 4 szt.**
4. **Bosak podręczny**
5. **Bosak dielektryczny 2metry 20cm 2 szt.**
6. **Deska ortopedyczna**
7. **Drabina nasadkowa 2 elementy**
8. **Drabina DNW-3080**
9. **Dmuchawa MAKITA**
10. **Gaśnica 12kg x2**
11. **Hooligan**
12. **Hydraulika (pompa, węże, nożyce, rozpieracz ramieniowy i cylindryczny)**
13. **Kanister metalowy na paliwo- 20 litrów**
14. **Kapok 4 szt.**
15. **KED**
16. **Kliny i schodki stabilizacyjne**
17. **Klucz do hydrantu**
18. **Klucz do węży 2 szt.**
19. **Kurtyna wodna**
20. **Latarki kątowe z ładowarkami 4 szt.**
21. **Maski do aparatów ODO 4 szt.**
22. **Maszt przenośny/stojak na najaśnice**
23. **Miotła 2 szt.**
24. **Młot**
25. **Mostki przejazdowe 2 szt.**
26. **Nakładka pianowa na prądownice**
27. **Nosze płachtowe**
28. **Nosze podbierakowe**
29. **Nożyce do prętów/drutu 2 szt.**
30. **Najaśnica**
31. **Opryskiwacz**
32. **Pachołki 8 szt.**
33. **Pilarka STHIL**
34. **Pływak**
35. **Pompa pływająca NIAGARA 2**
36. **Pompa szlamowa HONDA GX240 8.0**
37. **Prądownica typu TURBO 1 szt.**
38. **Prądownica prosta 3 szt.**
39. **Przecinarka tarczowa**
40. **Przedłużacz na bębnie**
41. **Podkrzesywarka STHIL**
42. **Pompa zanurzeniowa**
43. **Radiostacje MOTOROLA z ładowarkami 3 szt.**
44. **Rozdzielacz**
45. **Siekiera 3 szt.**
46. **Smok ssawny prosty**
47. **Smok ssawny ukośny**
48. **Stojak hydrantowy nadziemny**
49. **Szlifierka MAKITA**
50. **Pojemnik na sorbent**
51. **Szyny KRAMERA zestaw**
52. **Tłumice**
53. **Torba PSP R1**
54. **Wąż ssawny 75 do pomy szlamowej**
55. **Wentylator oddymiający**
56. **Węże tłoczne W52 10 szt.**
57. **Węże tłoczne W75 8 szt.**
58. **Widły 2 szt.**
59. **Wkrętarka MAKITA**
60. **Zasysacz liniowy z wężem**
61. **Zbieracz**
62. **Zestaw kominowy (sito kominowe, kula, łańcuch, drut, szczotka)**
63. **Znaki ostrzegawcze WYPADEK 2szt.**
 |  |

**Nr postępowania: ZP.271.6.2022.TB. Załącznik nr 6 do SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO\*
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia**

Ja (My\*) niżej podpisany (podpisani\*)

…………………………………………………………………………………………………
*(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

będąc upoważnionym do reprezentowania:

…………………………………………………………………………………………………...
*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

zobowiązuję się do oddania n/w zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:

***„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”***

…………………………………………………………………………………………………...
*(określenie zasobu)*

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...
*(nazwa Wykonawcy)*

Ponadto oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………...

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………...

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………...

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił:

…………………………………………………………………………………………………...

e) udostępniając Wykonawcy zdolności dotyczące doświadczenia/kwalifikacji zawodowych***\*(niepotrzebne skreślić)***, zrealizuję dostawę, którą wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………………...
*(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca)*

Wskazuję/my, że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

[ ] <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

[ ] <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

[ ]  inny właściwy rejestr…………………….\*\*……………………………………\*\*

 *(wpisać nazwę bazy ) (wpisać adres internetowy)*

[ ]  brak możliwości pobrania on-line

***Zaznaczyć właściwe pole*** *znakiem* *[x] .*

*Podmiot udostępniający zasoby musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego/ych umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do przedłożenie odpowiedniego dokumentu.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*** |

***\* Niniejsze zobowiązanie (należy dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy) wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi. Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.***

### Pieczęć Wykonawcy

 **Załącznik nr 7 do SWZ**

**Znak sprawy: ZP.271.6.2022.TB.**

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

1. Nazwa Wykonawcy : …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………….

1. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ***„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żarnowa”***,w imieniu firmy którą reprezentuję

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, miejsce realizacji** | **Nazwa zamawiającego, adres, telefon, faks** | **Charakterystyka zamówienia** (zakres rzeczowy)  | **Okres realizacji**(dzień/miesiąc/rok) | **Wartość kontraktu wykonawcy**(kwota brutto w zł) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**W załączeniu przedkładam(-my) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy wskazanej w tabeli powyżej.**

**…………………….………………………….. …………………………………..**

 (miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

 do reprezentowania Wykonawcy

1. *Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* [↑](#footnote-ref-1)