Załącznik do umowy nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Stanowisko dyżurnego 320x250x109(77+32)h cm** **–** **1 szt.** złożone z:

-modułu łukowego, lewego modułu prostego z szafkami, prawego modułu prostego z szafką, nadstawki,

- blaty, korpusy i fronty wykonane z płyty melaminowanej, front modułu łukowego wykonany z laminatu HPL,

- blaty i nogi zewnętrzne o grubości 36mm, pozostałe elementy o grubości 18mm,

- ścianki boczne szuflad metalowe, ścianka tylna i dno szuflad płytowe, prowadnice szuflad kulkowe  
z systemem cichego domyku,

- drzwi skrzydłowe szafek z amortyzacją zamykania (cichy domyk),

- uchwyty metalowe lakierowane proszkowo,

- techniczne fronty skrzydłowe wyposażone w kratki wentylacyjne,

- dwa poziome uchylne kanały kablowe wykonane z blachy lakierowanej proszkowo,


- jeden pionowy kanał kablowy wykonany z tworzywa,


- wysuwana półka na klawiaturę z płyty melaminowanej na prowadnicach kulkowych,

- jeden mediaport z uchylną metalową klapką wpuszczany w blat (2x gniazdo 230V, 2x gniazdo HDMI, 2x gniazdo USB DATA, kabel zasilający długości 300cm); dwa przepusty kablowe z uchylną metalową klapką; dwie przelotki kablowe wykonane z tworzywa.

Rysunki poglądowe:







2. **Stanowisko zastępcy dyżurnego 320x250x109(77+32)h cm** **–** **1 szt**. złożone z:

- modułu łukowego, lewego modułu prostego z szafkami, prawego modułu prostego z szafką, nadstawki,

- blaty, korpusy i fronty wykonane z płyty melaminowanej, front modułu łukowego wykonany z laminatu HPL,

- blaty i nogi zewnętrzne o grubości 36mm, pozostałe elementy o grubości 18mm,

- ścianki boczne szuflad metalowe, ścianka tylna i dno szuflad płytowe,

- prowadnice szuflad kulkowe z systemem cichego domyku,

- drzwi skrzydłowe szafek z amortyzacją zamykania (cichy domyk),

- uchwyty metalowe lakierowane proszkowo,

- techniczne fronty skrzydłowe wyposażone w kratki wentylacyjne,

- dwa poziome uchylne kanały kablowe wykonane z blachy lakierowanej proszkowo,


- jeden pionowy kanał kablowy wykonany z tworzywa,


- wysuwana półka na klawiaturę z płyty melaminowanej na prowadnicach kulkowych,


- jeden mediaport z uchylną metalową klapką wpuszczany w blat (2x gniazdo 230V, 2x gniazdo HDMI, 2x gniazdo USB DATA, kabel zasilający długości 300cm); dwa przepusty kablowe z uchylną metalową klapką,

- dwie przelotki kablowe wykonane z tworzywa.

Rysunki poglądowe:







3. **Trzy osobowe stanowisko rezerwowe 300x140x117(77+40)h cm** **–** **1 szt.** złożone z:

- biurka o wymiarach 220x70cm z szafką na komputer i szafką na radiostacje oraz nadstawką, biurka o wymiarach 220x70cm z szafką na komputer i nadstawką, biurka o wymiarach 140x80cm z szafką na komputer i szafką na drukarkę,

- blaty, korpusy i fronty wykonane z płyty melaminowanej,

- blaty i nogi zewnętrzne o grubości 25mm, pozostałe elementy o grubości 18mm,

- ścianki boczne szuflad metalowe, ścianka tylna i dno szuflad płytowe, prowadnice szuflad kulkowe z systemem cichego domyku,

- uchwyty metalowe lakierowane proszkowo,


- trzy poziome uchylne kanały kablowe wykonane z blachy lakierowanej proszkowo,


- trzy pionowe kanały kablowe wykonane z tworzywa,


- trzy wysuwane półki na klawiaturę z płyty melaminowanej na prowadnicach kulkowych,


- jeden mediaport z uchylną metalową klapką wpuszczany w blat (1x gniazdo 230V, 1x gniazdo HDMI, 1x gniado USB DATA, kabel zasilający długości 300cm; sześć przelotek kablowych z tworzywa.

Rysunki poglądowe:









4. **Szafa/obudowa szaf z drzwiami przesuwnymi 335x70x250h cm** **– 1** **szt.** złożona z:


- dwóch modułów - lewego z dwoma przegrodami pionowymi i półkami, prawego z przegrodą pionową i półkami stanowiącego obudowę szaf metalowych,


- korpusy i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 i 25mm,

- cztery fronty przesuwne na prowadnicach metalowych,

- uchwyty krawędziowe.

Rysunki poglądowe:





5. **Zestaw szaf 458x50x82h cm** **–** **1 szt.** złożony z:

- szafek z drzwiami jednoskrzydłowymi, szafek z szufladami i narożnych regałów otwartych,

- korpusy i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm wieniec nakładany o grubości 36mm,

- ścianki boczne szuflad metalowe, ścianka tylna i dno szuflad płytowe, prowadnice szuflad kulkowe z systemem cichego domyku,

- drzwi skrzydłowe szafek z amortyzacją zamykania (cichy domyk),

- uchwyty metalowe lakierowane proszkowo,

- posiada stopki poziomujące,

- jeden mediaport z uchylną metalową klapką wpuszczany w blat (1x gniazdo 230V, 1x gniazdo USB DATA, kabel zasilający długości 300cm.

Rysunek poglądowy:



6. **Szafka z szufladami na drukarkę 60x60x65h cm** **–** **3 szt.** składająca się z:

- czterech szuflad,

- korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 i 25mm,

- ścianki boczne szuflad metalowe, ścianka tylna i dno szuflad płytowe,

- prowadnice szuflad kulkowe z systemem cichego domyku,

- uchwyty metalowe malowane proszkowo,

- posiada stopki poziomujące.

Rysunek poglądowy:



7. **Stolik konferencyjny z blatem kwadratowym na nodze talerzowej o wymiarach 80x80x76h cm – 1 szt.** składający się z:

- blat stolika wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm,

- stelaż metalowy lakierowany proszkowo,

- noga kolumnowa o przekroju okrągłym,

- okrągła stopa talerzowa; stopki poziomujące.

Zdjęcie poglądowe:



8. **Krzesło konferencyjne mobilne** **– 2 szt**. składające się z:

- stelaż metalowy z czterema nogami lakierowany proszkowo,

- osłona siedziska, rama oparcia i podłokietniki wykonane z tworzywa,

- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,

- podłokietniki zamknięte zintegrowane z ramą krzesła,

- nogi krzesła wyposażone w kółka jezdne o średnicy 60mm.

Zdjęcie poglądowe:



Kolor mebli, stolika oraz krzeseł będzie ustalony z wyłonionym dostawcą w późniejszym terminie.