|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formularz oferty** | | | | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | | **Jm** | **Ilość robót** | | **Cena jedn. roboty** | **Wartość** |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 |  | REMONT SZATNI | |  |  | |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY SANITARNE | |  |  | |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 8 0118-0700 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową - np. Kludi, Grohe | | szt. | 2,000 | |  |  |
| 1.1.2 | KNR-I 0-38 0103-0200 | Demontaż, dostawa i montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie, IP24, moc 0,75 kW, 1/N - 230/240 V, 3,3 A | | szt. | 10,000 | |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 8 0216-0101 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami - na nodze | | kpl. | 5,000 | |  |  |
| 1.1.4 | KNR-W 4-02 0228-0600 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem i zaworem spłukującym | | kpl. | 3,000 | |  |  |
| 1.1.5 | KNNR 8 0225-0500 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową | | kpl. | 3,000 | |  |  |
| 1.1.6 | KNR-W 2-15G 0202-0300 | Montaż miski ustępowe - materiał z odzysku | | kpl. | 3,000 | |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE | |  |  | |  |  |
| 1.2.1 | Analiza własna | Kosz na śmieci siatkowany, metalowy | | kpl. | 2,000 | |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 3 0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | | m2 | 59,040 | |  |  |
| 1.2.3 | KNR 2-02 1112-0102 | Posadzki z wykładziny rulonowej Heterogeniczne Winylowe / Wykładziny Antypoślizgowe / System do Pomieszczeń Mokrych, z warstwą izolacyjną. | | m2 | 59,040 | |  |  |
| 1.2.4 | KNR-I 0-21 4007-0302 | Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych,wodoodpornych, impregnowanych owado i grzybobójczymi środkami o grubości 25 mm wraz z demontażem istniejących płyt | | m2 | 12,000 | |  |  |
| 1.2.5 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | | m3 | 5,500 | |  |  |
| 1.2.6 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. - do 11 km | | m3 | 5,500 | |  |  |
| 1.2.7 | 001 | Opłata za odpady - koszty utylizacji | | m3 | 5,500 | |  |  |
| 1.3 |  | ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE | |  |  | |  |  |
| 1.3.1 | KNNR 3 0801-0600 | Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) | | m2 | 12,650 | |  |  |
| 1.3.2 | KNNR 2 1205-0300 analogia | Dostawa i montaż kompozytowej ryflowanej deski tarasowej (przejście pomiędzy szatniami) | | m2 | 12,650 | |  |  |
| 1.3.3 | KNR-W 4-01 0544-0200 | Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami | | m | 2,500 | |  |  |
| 1.3.4 | KNR 13-23 0402-0600 | Naprawy obróbek blacharskich,rynien i rur spustowych.Uzupełnienie wraz z wykonaniem i drobne naprawy rynien | | m | 7,500 | |  |  |
| 1.3.5 | KNNR 8 0224-0500 | Demontaż osadnika do rur spustowych/Studzienki podrynnowej/czyszczaka odpływowego o110 / o125 z PCW | | szt. | 4,000 | |  |  |
| 1.3.6 | KNR 2-15 0217-0300 | Dostawa i montaż osadnika do rur spustowych/Studzienki podrynnowej/czyszczaka odpływowego o110 / o125 z PCW | | szt. | 4,000 | |  |  |
| 1.3.7 | KNR-I 0-15 0519-0100 | Pokrycie dachów blachą trapezową TR18, gr. 0,55 mm wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi oraz gemontażem isteniejącej blachy | | m2 | 13,750 | |  |  |
| 1.3.8 | KNR 5-08 0619-0300 | Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej lub odgromowej na dachu | | szt. | 6,000 | |  |  |
| 1.3.9 | KNR-W 4-03 0708-0300 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach. Zwód pionowy, ściana | | m | 5,500 | |  |  |
| 1.3.10 | KNR-I 19-01 0428-0400 | Rozebranie desek cokołowych o wysokości łącznej 0,27 m | | m | 47,400 | |  |  |
| 1.3.11 | KNR-K 05 0103-0400 | Montaż deski desek cokołowych o wysokości łącznej 0,27 m | | m | 47,400 | |  |  |
| 1.3.12 | KNR-W 2-02 1036-0600 | Elementy wykończenia boazerii,opaski | | m | 31,800 | |  |  |
| 1.3.13 | KNR-W 4-01 0544-0100 | Wymiana desek pionowych maskujących łaczenie boazerii zewnętrznej | | m | 57,750 | |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | 8 | | | *SeKo Smart 13.2.1.3* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | | | |
| **Lp** | **Kod** | | **Opis** | | **Jm** | **Ilość robót** | | | **Cena jedn. roboty** | **Wartość** |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 1.3.14 | KNNR 9 1005-0200 | | Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na przewieszce | | kpl. | 4,000 | | |  |  |
| 1.3.15 | KWCJ 4-02A 2611-0355 | | Oczyszczenie elementów stalowych z przygotowaniem do malowania | | m2 | 16,800 | | |  |  |
| 1.3.16 | KWCJ 4-02A 2611-0350 | | Malowanie farbami chlorokauczukowymi stalowych drzwi zewnętrznych | | m2 | 16,800 | | |  |  |
| 1.3.17 | KNNR 3 0703-0600 | | Demontaż drzwi stalowych | | m2 | 4,200 | | |  |  |
| 1.3.18 | KNR 2-02 1204-0500 | | Drzwi stalowe przeciwpożarowe,dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z ościeżnicami stalowymi, ocieplone pełne, zamki patentowe kl. C | | m2 | 4,200 | | |  |  |
| 1.3.19 | TZKNBK cz. VII 0201-1500 | | Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunieciem warstwy starej farby przy zastosowaniu szczotek stalowych. | | m2 | 71,075 | | |  |  |
| 1.3.20 | KNR-O 9-21 0401-1000 | | Odgrzybianie metodą natrysku ścian drewnianych, obłożonych boazerią lub inną okładzina drewnianą, o powierzchni od 25 m2 do 50 m2, każde następne | | m2 | 71,075 | | |  |  |
| 1.3.21 | KNNR 2 1108-0500 | | Dwukrotne lakierowanie boazeri z listew drewnianych, płycin i paneli - lakierobejcą | | m2 | 71,075 | | |  |  |
| 1.3.22 | KNR-I 19-01 1020-0600 | | Ostrożny Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0 m2 | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.23 | KNR-O 9-27 0101-0200 analogia | | Usunięcie folii izolacyjnej ze ścian | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.24 | KNR-O 9-29 0202-0300 | | Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych z wełny mineralnej gr. do 15 cm | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.25 | KNNR 2 0604-0200 | | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.26 | KNR 2-02 0613-0300 | | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa gr. do 15 cm | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.27 | KNNR-W 2 1108-0200 | | Boazerie z listew drewnianych | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.28 | KNNR 2 1108-0500 | | Dwukrotne lakierowanie boazeri z listew drewnianych, płycin i paneli - lakierobejcą | | m2 | 50,875 | | |  |  |
| 1.3.29 | KNR-W 4-01 0628-0400 | | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków drewnianych metodą smarowania preparatami olejowymi - krokwie dachowe oraz legary na łaczniku pomiędzy szatniami | | m2 | 25,300 | | |  |  |
| 1.4 |  | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | |  |  | | |  |  |
| 1.4.1 | KSNR 6 1103-0100 | | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem | | m2 | 26,000 | | |  |  |
| 1.4.2 | KNP 01-12 1262-0202 | | Wyjęcie starych krawężników trawnikowych o przekroju 6x20 cm.Grunty kategorii III i IV | | m | 10,000 | | |  |  |
| 1.4.3 | KNP 01-12 1261-0403 | | Ustawienie krawężników trawnikowych o przekroju 6x20 cm bez wypełnienia spoin.Grunty kategorii IV - materiał z odzysku | | m | 10,000 | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | | | | | |  | | | |
|  | | **Wartość końcowa:** | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |