Lp.Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jednost.	PLN

Technicznej	PLN

1	2	3	4	5	7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	1,852		

2	D-06.03.01.11.01 Ścinka poboczy na grub. do 10cm	m2	2778,00		

3	D-01.02.01.22.03 Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach	ha	0,60		

5	D-01.02.04.71.02 Rozbiórka istniejących przepustów rurowych	mb	8,00	

ROBOTY ZIEMNE

5	D-04.01.01.32.01 Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję	m2	252,00		

zjazdów z odwozem do 5km

ODWODNIENIE

9	D-03.01.03a	Ułożenie części przelotowej z rur HDPE Ø600	mb	8,00	

6	D-06.04.01	Renowacja i odtworzenie istniejących rowów	mb	641,00

10 D-06.01.01.67.01 Umocnienia dna i skarp na wlocie i wylocie	m2	12,00	

przepustu brukiem kamiennym 120/300mm na

podbudowie z betonu B10 grub. 10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ

7	D-04.08.01.21.01 Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu	T	843,40		

asfaltowego AC16W w ilości średnio 100kg/m2

8	D-05.03.05.21.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	m2	5556,00		

grub. 4cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

9	D-04.05.01.12.02 Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa	m2	252,00		

10 D-04.04.02.12.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego	m2	252,00		

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

11 D-05.03.05.11.03 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	m2	252,00		

grub. 4cm

12 D-05.03.05.21.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	m2	252,00		

grub. 4cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

13 D-06.03.01.32.01 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5	m2	2778,00		

stabilizowanym mechanicznie na grub. do 10cm

SUMA:	

RAZEM bez VAT:	

VAT 23%	

OGÓŁEM z VAT:	

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna - Marczów

o dł. 1852m (km 0+748 - 2+600)

Numer	Jednostka	Cena	Wartość