**INFORMACJE OGÓLNE**

|  |  |
| --- | --- |
| Ogólnie typ | Monochromatyczna drukarka A4 |
| Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Prędkość drukowania | Do 45 stron A4 i A5 na minutę |
| Rozdzielczość | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Czas nagrzewania | Ok. 16 sekund lub mniej |
| Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 5,3 sekundy |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 380 mm x 410 mm x 285 mm, 388 mm x 410 mm x 308 mm uwzględniając zaokrąglenia |
| Waga | Ok. 15,5 kg |
| Pobór mocy | Drukowanie: 594 W; tryb gotowości: 10 W; tryb uśpienia: 0,5 W |
| Napięcie zasilania | 220/240 V, 50 Hz |
| Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie: 53,7 dB(A) LpA; tryb cichy: 50,0 dB(A) LpA; tryb gotowości: niemierzalny; tryb uśpienia: niemierzalnie niski |
| Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
| Pamięć | Standard 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM |

**OBSŁUGA PAPIERU**

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; baner do 915mm; kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 – 216 x 356 mm |
| Pojemność maksymalna (z opcjami) | 2600 arkuszy |
| Moduł dupleksu | Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m2 |
| Pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem zapełnienia |
| Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |

**DRUKOWANIE**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesor | 1,2 GHz |
| Język kontrolera | PRESCRIBE |
| Emulacje | PCL6 (5c/XL), PostScript\* 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełączaniem emulacji |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
| Funkcje bezpieczeństwa | PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print. |
| Obsługa druku mobilnego | Aplikacja KYOCERAMobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, GoogleCloud Print, Direct Wi-Fi (opcja) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa,Unix, Linux oraz inne według potrzeb |

**INTERFEJSY**

|  |  |
| --- | --- |
| Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC |

**GWARANCJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja | 2-lenia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową |