Grodzisk Mazowiecki, dn. 18.05.2023r.

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem systemu chłodniczego w oparciu o urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego typu SPLIT.

Jednostka zewnętrzna systemu przystosowana do pracy całorocznej, zlokalizowana na elewacji budynku. System wykorzystywać będzie czynnik chłodniczy R32. Klimatyzator wewnętrzny typu ściennego. Instalację należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych.

Parametry urządzenia:

**Chłodzenie:**

Moc chłodnicza: 7,1 kW (3,3 – 8,1 kW)

Klasa efektywności energetycznej: A++

Zakres zastosowania: - 15 - + 46°C

**Grzanie:**

Moc grzewcza: 8,0 kW (3,5 – 10,2 kW)

Klasa efektywności energetycznej A+

Zakres zastosowania: -20 - +21°C.

Napięcie zasilania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej V=220-240V, 1 faza, 50Hz.