Węgrów, dnia 06.02.2023 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na** **utwardzenie terenu przy budynku Przychodni Rejonowej w Łochowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (likwidacja barier), Znak: ZP/RUŁ/1/23 (BZP z dnia 24.01.2023 r. nr 2023/BZP 00055083/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Przedmiar robót**

Zwracam się z uprzejma prośba o przedstawienie szczegółów technicznych wyposażenia ujętego w przedmiarze do zamówienia na utwardzenie terenu przy budynku Poradni Rejonowej w Łochowie,
Al. Pokoju 73 wraz z likwidacją barier architektonicznych, a mianowicie:

* balustrada (szczegóły techniczne, sposób zakotwiczenia),
* ławki (szczegóły techniczne, sposób montażu),
* kosz na śmieci (szczegóły techniczne, sposób montażu),
* stojak na rowery (szczegóły techniczne, sposób montażu),
* drzwi (szczegóły techniczne, czy wymiary podane w przedmiarze to samo „światło” czy z ościeżnicami),
* krzewy (rodzaj, wielkość).

***Odpowiedź***:

**Balustrada**



Pochwyty na pochylnie wykonać wg powyższego wzoru, ze stali nierdzewnej polerowanej. Rury okrągłe FI 40. Słupki mocowane do palisady w załączonej fotografii. (Zdjęcie zrobione przy przychodni w Łochowie – należy wykonać zamawiany element w nawiązaniu do istniejącego). Mocowanie kotwami w palisadzie (4 śrubami każdy element pionowy na marce z blachy nierdzewnej polerowanej). Przy wykonywaniu należy zastosować się do przepisów odnośnie wymagań pochwytów na podjazdach dla osób niepełnosprawnych (dotyczy wysokości pochwytów)

**Ławki**

Ławka wykonana z grubych kształtowników 80/40 oraz desek świerkowych o grubości 45 mm. Stelaż posiadać powinien mieć możliwość zamocowania do podłoża (z otworami FI8 mm). Otwory z zaślepkami (nie widoczne). Szerokość - 150 cm.

Głębokość siedziska ~45 cm

wysokość siedziska ~45 cm

konstrukcja stalowa malowana proszkowo

rodzaj deski : świerk skandynawski

deski suszone próżniowo przed malowaniem

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

**Kosz na śmieci**

Kosz kwadrat z daszkiem

Kosz na śmieci z uchylnym daszkiem.

Metalowa rama, która jest w całości spawana i malowana proszkowo na kolor czarny, wykończony grubymi deskami . Kolor desek do ustalenia z inwestorem.

**Specyfikacja:**

* wysokość ~ 105 cm,
* szerokość ~40 cm,
* wyposażony w cynkowany wkład,
* pojemność 60 l,
* mocowany do podłoża za pomocą kotew – do kostki betonowej.

**Stojak na rowery**

KONSTRUKCJA:

* Stojak rowerowy przeznaczony na 6 rowerów
* Ramiona w kształcie litery "L"
* Możliwość regulacji kąta ustawienia ramion
* Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkować rowery, niezależnie od ich wielkości
* Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej Ø 18 x 2 mm (ramionka)
* Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozją gwarantując wieloletnie użytkowanie) lub opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL

KOLORYSTYKA:

* Srebrny

WYMIARY:

* Długość: ~220 cm
* Szerokość: 50 – 55 cm
* Wysokość całkowita od podłoża: 45 cm

MOCOWANIE:

* Mocowanie do podłoża za pomocą kołków – montaż do kostki betonowej

**Drzwi**

**DANE TECHNICZNE:**

* materiał : ciepłe ALU
* drzwi muszą spełniać wymagania dla współczynnika U (obowiązującego w dniu montażu) liczonego dla całej przegrody (pakiety + rama + futryna)
* minimalne wymagania dla szyby : bezpieczna
* 3 masywne w pełni bezpieczne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie,
* okólne podwójne uszczelnienie,
* próg opadający
* okucie - zamek listwowy z 5 ryglami,
* kolor stolarki do uzgodnienia z inwestorem (biały lub grafitowy)
* drzwi dwuskrzydłowe 120 cm ( 90+30 – w świetle przejścia )
* wysokość w świetle przejścia – 200 cm,
* pochwyty montowane obustronnie
* szklenie w górnej części drzwi,
* dolna część drzwi – bez przeszklenia

Stolarkę zamawiać po wykonaniu otworu i obmiarze w naturze. Przed montażem stolarki należy przygotować otwór – podkucie obustronne istniejącego otworu .

**Krzewy**

* Laurowiśnia Iberyjska Angustifolia (Prunus Lusitanica  Angustifolia)

Wysokość ~60 cm.

 **Podpisał:**

 **Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

 **Lek. med. Artur Skóra**