*Rzeszów, dnia 07.05.2021 r.*

*Godło*

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

W RZESZOWIE

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

L. dz. SZ-392/2021

# Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 5 350 000,00 euro, pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny”, nr postępowania: ZP/1/2021.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 300:**

Proszę o przedstawienie szczegółu odwodnienia dachu w osiach 2-5/D-G. Na rzucie dachu jest wyprofilowane koryto brakuje wpustów.

**Wyjaśnienia do pytania nr 300**:

Odwodnienie połaci trzonu centralnego zostało przedstawione w części rysunkowej dokumentacji projektowej (rys. BA-06 Rzut dachu) – wpusty dachowe zlokalizowano przy osiach 2-D, 2-G, 5-D oraz 5-G i oznaczono symbolem „○”. Należy zastosować wpusty attykowe – rozwiązanie analogiczne do przedstawionego na rysunkach BG-14 oraz BG-15.

**Pytanie nr 301:**

W przedmiarach brak pozycji dla nadproży nad otworami okiennymi. Jakie nadproża należy zastosować, lane czy prefabrykowane ? Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

**Wyjaśnienia do pytania nr 301**:

W załączeniu przekazujemy dodatkowe rysunki branży konstrukcyjnej dotyczące lokalizacji   
i typu belek nadproży dla całego budynku: rys. KS-02a, rys. KS-03a, rys. KS-04a, rys. KS-05a, rys. KS-06a, rysunek zbrojenia nadproży monolitycznych (rys. K-12b) oraz dodatkowe zestawienie stali (ZS K-12b). Na poszczególnych rysunkach–rzutach poszczególnych kondygnacji znajdują się również zestawienia typu i ilości zaprojektowanych belek prefabrykowanych.

Należy ująć belki nadproży (monolitycznych i prefabrykowanych) w wycenie ofertowej.

**Pytanie nr 302:**

Dotyczy elewacji budynku administracyjnego:

Proszę o przedstawienie rysunków elewacji  budynku administracyjnego w osiach: D/1-2; D/5-6; G/1-2; G/5-7. Na elewacji wschodniej oraz zachodniej – poz. +16,00, wzdłuż attyki, widoczna jest balustrada/ żaluzja (brak opisu). Proszę o przedstawienie rysunku rozwinięcia balustrady/żaluzji, z dokładną specyfikacją materiału z jakiego są wykonane oraz wymiarami.

**Wyjaśnienia do pytania nr 302**:

Rysunki elewacji we wskazanych osiach nie były opracowywane, gdyż uznano, że fasady wykonane zostaną analogicznie do pozostałych przyjmując parametry na podstawie rzutów   
i przekrojów.

**Pytanie nr 303:**

Proszę o zmianę układu warstw posadzki przemysłowej w budynku garażowym. Posadzka przemysłowa o podanych parametrach w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga wykonania płyty betonowej o gr. 20 cm zbrojonej włóknem, dlatego wnioskuję o zmianę grubości wylewki betonowej zbrojonej włóknem do 20 cm oraz zmianę podkładu z chudego betonu do 10 cm, aby zachować tą samą łączną grubość warstw. W związku z czym proszę o zmianę obmiaru pozycji 69 w przedmiarze robót budowlanych – budynek garażowy z 97,84 na 48,92 m3 oraz zmianę opisu pozycji 73 na „Wylewka betonowa gr. 20 cm”.

**Wyjaśnienia do pytania nr 303**:

Akceptujemy proponowaną zmianę układu warstw. Proszę dokonać zmian w przedmiarze   
w poz. 69 i 73.

**Pytanie nr 304:**

W tabeli równoważności podano produkt referencyjny dla pustaków silikatowych marki Silka oraz 4 parametry charakterystyczne dla dokładnie tych pustaków, ograniczając zasadę konkurencyjności, gdyż na rynku polskim nie ma innego produktu, który spełniałby wszystkie podane parametry jednocześnie. W związku z czym proszę o ograniczenie parametrów produktu referencyjnego do tych które będą rzeczywiście rzutować na użytkowanie przedmiotu zadania (np. współczynnik przewodzenia ciepła dla ścian wewnętrznych - pustak gr. 18 cm, nie jest parametrem kluczowym, tak samo jak gęstość pustaka) oraz o podanie dopuszczalnej odchyłki od podanego parametru.

**Wyjaśnienia do pytania nr 304**:

**Wskazanie wymaganych parametrów równoważności wymienionego materiału budowlanego nie ma na celu ograniczenia konkurencji, a zagwarantowanie wykonanym z niego elementów budynku (w tym wypadku ścian) wymaganych właściwości użytkowych (akustycznych, cieplnych), a także konstrukcyjnych.**

Zgodnie z zapisami Działu IX Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowane budynki powinny być wykonane w taki sposób, aby wymienione w Polskiej Normie PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu nie zostały przekroczone. Jednym z warunków spełnienia wspomnianych wymagań jest zastosowanie materiałów budowlanych o określonych parametrach izolacyjności akustycznej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przegrody zewnętrzne, ale także wewnętrzne muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami termicznymi (Załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia). W związku z powyższym przyjęcie jako parametru równoważnego własności termicznych materiału jest celowe i nie może być traktowane jako zbędne.

Pozostałe cechy materiałów przyjęte zostały w trosce o zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości projektowanych ścian, gwarantując spełnienie m.in. wymagań konstrukcyjnych.

Ponadto należy zaznaczyć, iż podnoszenie argumentu o braku konkurencyjności na rynku polskim względem produktu referencyjnego jest niezasadne, a wykonawca robót nie ma obowiązku korzystania wyłącznie z wyrobów krajowych.

**KIEROWNIK**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

**i Funduszy Pomocowych**

**KWP w Rzeszowie**

**nadkom. mgr Adam Fularz**