**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU   
SPECJALNEGO, LEKKIEGO OPERACYJNO – OSOBOWEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | **UWAGI** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA  I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I** | **WARUNKI OGÓLNE** | | |
|  | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2020. | Podać markę, typ  i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.  -Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594)  W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie z stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu uprzywilejowanego. |  |  |
| **II** | **NADWOZIR/PODWOZIE** | | |
|  | Nadwozie typu sedan, 4 drzwi koloru srebrnego. |  |  |
|  | Ilość miejsc – 5. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w komputer pokładowy z wyświetlaczem. |  |  |
|  | Podłoga pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Dywaniki gumowe i welurowe pod nogi ( z przodu i tyłu ) oraz dywanik gumowy do bagażnika. |  |  |
|  | Tapicerka drzwi oraz podsufitka wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia  i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Tapicerka  w kolorze ciemnym. |  |  |
|  | Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobilizer, autoalarm). |  |  |
|  | Minimum dwa gniazda elektryczne 12 V. |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania. |  |  |
|  | Pojazd wyposażyć w radioodtwarzacz z Bluetooth z CD lub MP3 lub gniazdo USB. |  |  |
|  | Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie. |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych. |  |  |
|  | Szyba tylna oraz tylne boczne przyciemniane. |  |  |
|  | Min. 6 poduszek /kurtyn powietrznych. |  |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w reflektory i światła do jazdy dziennej – LED. |  |  |
|  | Przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamera cofania. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w klimatyzację min. dwustrefową automatyczną. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w centralny zamek. |  |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia w min. 2 płaszczyznach. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. |  |  |
|  | Pojemność bagażnika minimum 550 litrów. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w ABS oraz ESP. | **Za każdy (oprócz w/w) dodatkowy system bezpieczeństwa: 2 pkt, ale nie więcej niż 10 pkt.**  **Zaoferowanie więcej niż 5 dodatkowych systemów bezpieczeństwa nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt.** |  |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych. | Należy podać producenta, typ i model. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnały świetlne (lampa błyskowa magnetyczna) i dźwiękowe, wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego oraz 2 dodatkowe  lampy LED sygnałowe niebieskie z przodu pojazdu oraz 4 dodatkowe lampy LED sygnałowe niebieskie wewnątrz pojazdu (montaż do uzgodnienia z zamawiającym). Dach pojazdu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez lampę błyskową. |  |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |  |
|  | Silnik benzynowy o maksymalnej pojemności 1600 cm3 i minimalnej mocy – 150 KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6 z możliwością rejestracji pojazdu w dniu odbioru. | Należy podać pojemność i moc.  **Dodatkowa punktacja za zwiększoną moc silnika. Za każde dodatkowe 10 KM oferta otrzymuje 2 pkt, jednak nie więcej niż 10 pkt. Zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy powyżej 200 KM nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania większej liczby punktów.** |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: długość nie mniej niż 4750 mm, wysokość nie mniej niż 1440 mm |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 55 litrów. | Należy podać pojemność. |  |
|  | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej. |  |  |
|  | Podgrzewane fotele przednie. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w tempomat. |  |  |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna min. 6-cio biegowa. Napęd 4x2. |  |  |
|  | Drugi rząd siedzeń składany i dzielony. |  |  |
|  | Koła z felgami ze stopu aluminium min. 17” z oponami letnimi. Dodatkowy zestaw kół z felgami aluminiowymi min. 17” i oponami zimowymi. |  |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe. |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczy 2200 kg. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w system nawigacji z ekranem dotykowym min. 6 cale (mapa Polski i Europy). Wejście SD lub USB. |  |  |
|  | Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą być zachowane w temp. od -20 ºC do 35 ºC. |  |  |
| **III** | **ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ** | | |
|  | Wyposażyć i zamocować gaśnicę proszkową min. 2 kg. |  |  |
|  | Pojazd wyposażyć w atestowaną kamizelkę odblaskową dla każdego pasażera (5 szt). |  |  |