**Pokrowiec na kajdanki szczękowe zakładane na ręce koloru czarnego**

- wykonany z dwóch warstw tkaniny typu kordura o całkowitej grubości co najmniej 2,7 mm przy czym grubość kordury z której ma być wykonany nie może być mniejsza niż 0,5 mm, przedzielonej wewnętrznym wkładem usztywniającym,

- formowany na sztywno dopasowany do kształtu kajdanek, nie może się odkształcać i musi być odporny na zgniatanie,

- zabezpieczenie przed wypadnięciem kajdanek zapinane na rzep

- krawędzie obszyte lamówką,

- mocowanie na pas policyjny (50-55mm) przez przeciągnięcie pasa przez szerokie „ucho” uzyskane poprzez odwinięcie korpusu pokrowca do tyłu