Załącznik nr 1a

Zamawiający: **Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**

**ul. Kościuszki 26**; **74-200 Pyrzyce**; **tel. 91 579 19 60, fax. 91 570 12 25**

### Przedmiot zamówienia: **DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY**

***SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH SAMOCHODÓW***

3/2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:**  Nazwa   |  | | --- | |  |   Adres   |  | | --- | |  |   Województwo   |  | | --- | |  |   Tel/fax .   |  | | --- | |  |   Adres e-mailowy   |  | | --- | |  |   REGON   |  | | --- | |  |   NIP   |  | | --- | |  | | | | |  |  | | |  |
| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – wymagane parametry | PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU NR 1 | | | PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU NR 2 |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy z III kwartał 2023 oraz 2024 roku. |  | | |  |
| 2. | Kolor: biały. |  | | |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3 +/- 15cm3, spełniający normy emisji spalin EURO 6. |  | | |  |
| 4. | Moc silnika: minimum 100 KM. |  | | |  |
| 5. | W kabinie 7 miejsc łącznie z kierowcą. |  | | |  |
| 6. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  | | |  |
| 7. | Masa całkowita: do 3,5 tony włącznie. |  | | |  |
| 8. | Ładowność 1000 kg. |  | | |  |
| 9. | Zdalnie sterowany z pilota centralny zamek. |  | | |  |
| 10. | Elektrycznie regulowane szyby przednie. |  | | |  |
| 11. | Systemy kontroli trakcji ESC. |  | | |  |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  | | |  |
| 13. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  | | |  |
| 14. | Dwumiejscowe siedzenie przednie dla pasażerów z pasami bezpieczeństwa. |  | | |  |
| 15. | Punkty kotwiczenia ładunku. |  | | |  |
| 16. | Felgi stalowe. |  | | |  |
| 17. | ABS. |  | | |  |
| 18. | Poduszka powietrzna kierowcy. |  | | |  |
| 19. | Fartuchy przeciwbłotne z tyłu. |  | | |  |
| 20. | Gwarancja na podzespoły mechaniczne - min. 24 miesiące. |  | | |  |
| 21. | Gwarancja na lakier i perforację nadwozia - min. 24 miesiące. |  | | |  |
| 22. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  | | |  |
| 23. | Dopuszczenie pojazdu do ruchu w UE, normy spalin EURO 6. |  | | |  |
| 24. | Zabudowa zdejmowana przestrzeni załadunkowej. |  | | |  |
| 25. | Przestrzeń załadunkowa – skrzynia ładunkowa o długości minimum 3 metry, maksimum 4 metry |  | | |  |
| 26. | Otwierane wszystkie burty skrzyni załadunkowej poza przednią. |  | | |  |
| 27. | Tabliczki i dokumentacja w języku polskim. |  | | |  |
| 28. | Immobilizer. |  | | |  |
| 29. | Skrzynia biegów manualna |  | | |  |
| 30. | Rodzaj paliwa – diesel |  | | |  |
| 31. | Zbiornik paliwa minimum 60 litrów |  | | |  |
| 32. | Kabina w kolorze białym zaopatrzona w lampę ostrzegawczą LED z błystnikami i napisem Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. |  | | |  |
| 33. | Radio AM/FM |  | | |  |
| 34. | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |  | | |  |
| 35. | Plandeka niebieska lub szara z logo firmy |  | | |  |
| 36. | Reflektor LED oświetlający skrzynię ładunkową |  | | |  |
| 37. | Hak transportowy wraz z wyjściami instalacji elektryczno-pneumatycznej do podłączenia przyczepy. |  | | |  |
| 38. | Opony wielosezonowe |  | | |  |
| 39. | Przestrzeń ładunkowa oddzielona stałą przegrodą od przestrzeni do przewozu osób. |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | | |  |

***Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

*Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)*