PRZEDMIAR ROBÓT

	 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki gm. Gostyń - Etap II
	Obiekt :	Roboty ziemne i montażowe

	 
	Roboty ziemne i montażowe
	Kod CPV :	45232150-8, 45232410-9

	 
	Inwestor :	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
	Adres :	ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń

	 

	Inwestor :	Wykonawca :

	   Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki gm. Gostyń - Etap II
	Obiekt :	Roboty ziemne i montażowe
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	Sieć wodociagowa		

	I.A	Roboty ziemne		
	 
	1	KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,225	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w terenie równinnym
	 
	wykop otwarty:	225 / 1000 =	0,225
	 
	Razem   =	  0,225	km

	 
	2	KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	288,000	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na wysypisko
		gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
	sieć wodociągowa:	225 * 1.0 * 1.60 * 0.80 =	288,000
	 
	Razem   =	  288,000	m3

	 
	3	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	288,000	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km

	4	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	72,000	m3
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
	sieć wodociągowa:	225 * 1.0 * 1.60 * 0.20 =	72,000
	 
	Razem   =	  72,000	m3

	 
	5	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	72,000	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na
		wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

	6	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	72,000	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km

	7	KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	675,000	m2
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach
		suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV
	 
	sieć wodociągowa:	225 * 1.50 * 2 =	675,000
	 
	Razem   =	  675,000	m2

	 
	8	KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	355,478	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz gruntu
	 
		288.000 + 72.000 - 0.785 * 0.160 * 0.160 * 225 =	355,478
	 
	Razem   =	  355,478	m3

	 
	9	KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	355,478	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 8 km

	10	KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	88,870	m3
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.
		wykopu 0,8-1,5 m
	 
		355.478 * 0.25 =	88,870
	 
	Razem   =	  88,870	m3

	 
	11	KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	266,609	m3
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o
		mocy: 55 kW (75 KM)
	 
		355.478 * 0.75 =	266,609
	 
	Razem   =	  266,609	m3

	 
	12	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	355,479	m3
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
		sypkim, kategorii : I-II
	 
		88.870 + 266.609 =	355,479
	 
	Razem   =	  355,479	m3

	 
	13	KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 125,000	m2
		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	 
	sieć:	225 * 5.0 =	1 125,000
	 
	Razem   =	 1 125,000	m2

	 
	 
	I.B	Roboty montażowe		
	 
	14	KNR 228-0501-04-10 MRiGŻ	112,500	m2
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gruntu dowiezionego
	 
		225 * 0.50 =	112,500
	 
	Razem   =	  112,500	m2

	 
	15	KNR 228-0302-04-00 MRiGŻ	225,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	16	KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa	18,750	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
	 
		225 / 12 =	18,750
	 
	Razem   =	  18,750	złącze

	 
	17	KNR 228-0305-04-00 MRiGŻ	1,000	szt
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 160
		mm - łuk 22^

	18	KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa	2,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

	19	KNR 228-0305-04-00 MRiGŻ	6,000	szt
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 160
		mm - tuleja kołnierzowa 160/150 mm

	20	KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa	6,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

	21	KNR 228-0304-03-01 MRiGŻ	2,000	szt
		Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy
		zewnętrznej rury: 110 mm - nasuwki

	22	KNR 218-0112-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - T 150/80

	23	KNR 218-0112-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - T 150/150

	24	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - T 100/100

	25	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - FW 100 mm

	26	KNR 218-0112-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - X 150 mm

	27	KNR 218-0112-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - zwężka
		150/100 mm

	28	KNR 228-0309-04-00 MRiGŻ	2,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 150 mm

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	29	KNR 228-0309-03-00 MRiGŻ	1,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 100 mm

	30	KNR 228-0309-02-00 MRiGŻ	4,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 80 mm

	31	KNR 228-0311-07-00 MRiGŻ	1,000	szt
		Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80
		mm

	32	KNNR 004-1606-01-00 MRRiB	1,125	próba
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
		wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm
	 
		225 / 200 =	1,125
	 
	Razem   =	  1,125	próba

	 
	33	KNNR 004-1611-01-00 MRRiB	1,125	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	34	KNNR 004-1612-01-00 MRRiB	1,250	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	35	KNNR 004-1408-01-00 MRRiB	0,360	m3
		Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub
		blokach oporowych
	 
		(1 + 1) * 0.040 + 8 * 0.035 =	0,360
	 
	Razem   =	  0,360	m3

	 
	36	KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	5,000	kpl
		Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem   =	  5,000	kpl

	 
	37	KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	225,000	m
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu  ułożonego w ziemi

	 
	I.C	Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe		
	 
	38	KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa	13,000	m
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm
	 
		5 * 2 + 2 * 1.5 =	13,000

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.C. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  13,000	m

	 
	39	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
		ścieralna
	 
		5 * 1.50 =	7,500
	 
	Razem   =	  7,500	m2

	 
	40	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	41	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
		wiążąca

	42	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	43	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	44	KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy
		dalszy 1 cm - 5 cm

	45	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,100	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz materiału z
		rozbiórki na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
		7.500 * 0.28 =	2,100
	 
	Razem   =	  2,100	m3

	 
	46	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,100	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 5 km

	 
	I.D	Roboty nawierzchniowe - naprawcze		
	 
	47	KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II
	 
		7.5 =	7,500
	 
	Razem   =	  7,500	m2

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.D. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	48	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po
		zagęszczeniu: 12 cm

	49	KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa	-  7,500	m2
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po
		zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 10 cm

	50	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	51	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa	-  7,500	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - do 12 cm

	52	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	53	KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
		po zagęszczeniu: 4 cm

	54	KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
		po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - do 7 cm

	55	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: 3 cm

	56	KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa	7,500	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm

	 
	Inwestor :	Wykonawca :