PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna - Marczów , II etap o dł.1,852 km (0+748-2+600)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer Specyfikacji  Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
| Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty geodezyjne przed i powykonawcze | km | 1,852 |
| 2 | D-06.03.01.11.01 | Ścinka poboczy na grub. do 10cm | m2 | 2778,00 |
| 3 | D-01.02.01.22.03 | Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach | ha | 0,60 |
| 4 | D-01.02.04.71.02 | Rozbiórka istniejących przepustów rurowych | mb | 8,00 |

ROBOTY ZIEMNE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | D-04.01.01.32.01 | Korytowanie na głębokość do 40cm pod konstrukcję  zjazdów z odwozem do 5 km | m2 | 252,00 |

ODWODNIENIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | D-03.01.03a | Ułożenie części przelotowej z rur HDPE Ø600 | mb | 8,00 |
| 7 | D-06.04.01 | Renowacja i odtworzenie istniejących rowów | mb | 641,00 |
| 8 | D-06.01.01.67.01 | Umocnienia dna i skarp na wlocie I wylocie przepustu brukiem kamiennym 120/300 mm na podbudowie z betonu B10 grub. 10 cm | m2 | 12,00 |

KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | D-04.08.01.21.01 | Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu  asfaltowego AC16W w ilości średnio 100kg/m2 | T | 843,40 |
| 8 | D-05.03.05.21.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  grub. 4cm | m2 | 5556,00 |

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | D-04.05.01.12.02 | Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa | m2 | 252,00 |
| 10 | D-04.04.02.12.01 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm | m2 | 252,00 |
| 11 | D-05.03.05.11.03 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  grub. 4cm | m2 | 252,00 |
| 12 | D-05.03.05.21.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  grub. 4cm | m2 | 252,00 |

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | D-06.03.01.32.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5  stabilizowanym mechanicznie na grub. do 10cm | m2 | 2778,00 |