**17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**w Koszalinie**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, składa wniosek o dostawę sprzętu do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji w ilości **36 sztuk**.

Kod CPV – 44421300-0

**Wymagania eksploatacyjne i gwarancyjne szaf metalowych na dokumenty niejawne:**

Zamówienie obejmuje szafy „fabrycznie nowe”, oryginalnie zapakowane.

Wykonawca wraz z urządzeniami przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na okres nie mniejszy niż 2 lata.

Do urządzenia Wykonawca dołączy zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika.

Serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju.

Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt lub dostarczy urządzenie wolne od wad.

Bezpłatne odebranie i przekazanie do serwisu i dostarczenie z powrotem sprzętu przez kuriera, na koszt dostawcy (sprzedającego).

**Rodzaj zamówienia, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:**

**Dostawa - kupno**

Miejsce dostawy: Sekcja Obsługi Infrastruktury Kołobrzeg, ul. Koszalińska 76,

78-100 Kołobrzeg

**Wymagane minimalne parametry techniczne szaf metalowych na dokumenty niejawne:**

Oferowane szafy metalowe na dokumenty niejawne powinny spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dn.11 grudnia 2017 roku w sprawie doboru środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony inf. niejawnych (z zachowaniem Zarz. 57/MON z dn.16.12.2011r.).

**Szafy metalowe klasy A na dokumenty :**

Dostawa **32** szt.. szaf metalowych **klasy A** o wymiarach:

- wysokość **1500-1850** mm   
- szerokość 700 mm  
- głębokość 500 mm

1. podstawa szafy posiada te same wymiary, co wierzch;
2. korpus szafy oraz drzwi, muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości, co najmniej **1mm**,
3. układ ryglowy, blokujący drzwi, na co najmniej trzech krawędziach;
4. rygle o średnicy min. **12 mm** i rozstawie rygli max. **450 mm**;
5. zamek- kluczowy klasy A (PN-EN1300) z min. 2 kluczami;
6. szafy jednoskrzydłowe wyposażone w **klamki** oraz **uchwyt do plombowania**;
7. zawiasy wewnętrzne;
8. szafy o wys.1500 -1800 mm posiadają **1 skarbczyk** i **3 półki**
9. szafy posiadają certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej   
   w Warszawie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;
10. szafy posiadają tabliczkę znamionową, wydaną przez jednostkę certyfikującą;
11. kolor standardowy szary /popielaty/.

**Szafy metalowe klasy B na dokumenty :**

Dostawa **3 szt.** szaf metalowych **klasy B** o wymiarach:

- wysokość **1500-1850** mm   
- szerokość 700 mm  
- głębokość 500 mm

1. podstawa szafy posiada te same wymiary, co wierzch;

2. korpus szafy oraz drzwi, muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości, co najmniej **3 mm**,

3. układ ryglowy, blokujący drzwi, na co najmniej trzech krawędziach;

4. rygle o średnicy min. **15 mm** i rozstawie rygli max. **450 mm**;

5. mechanizm ryglowy w drzwiach zabezpieczony dwoma zamkami: zamek- kluczowy klasy B (PN-EN1300) z min. 2 kluczami; zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B (PN-EN1300), co najmniej 3 tarczowy itd. (jak zapis w zarządzeniu nr 59/MON).

6. dwa kpl. kluczy do ustawiania szyfru;

7. szafy jednodrzwiowe wyposażone w **klamki** oraz **uchwyt do plombowania**;

8. zawiasy wewnętrzne;

9. szafy o wys.1500 mm posiadają **1 skarbczyk i 3 półki.**

10. szafy posiadają certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej   
w Warszawie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B;

11. szafy posiadają tabliczkę znamionową, wydaną przez jednostkę certyfikującą;

12. kolor standardowy szary /popielaty/.

**Szafa metalowa klasy C na dokumenty :**

Dostawa **1 szt.**. szafy metalowej **klasy C** o wymiarach:

- wysokość **1500**-**1850-** mm   
- szerokość 700-1000 mm  
- głębokość 500 mm

1. podstawa szafy posiada te same wymiary, co wierzch;
2. korpus szafy oraz drzwi, muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości, co najmniej 5 mm w przypadku konstrukcji wielopłaszczowej grubość płaszcza zewnętrznego powinna wynosić min. 3 mm;
3. układ ryglowy, blokujący drzwi, na co najmniej **czterech krawędziach**;
4. rygle o średnicy min. **15 mm** i rozstawie rygli max. **450 mm**;
5. mechanizm ryglowy w drzwiach zabezpieczony dwoma zamkami:

* zamek- kluczowy klasy B (PN-EN1300) z min. 2 kluczami,
* zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B (PN-EN1300), co najmniej 3 tarczowy itd. (jak zapis w zarządzeniu nr 59/MON).

1. dwa kpl. kluczy do ustawiania szyfru;
2. szafy jednodrzwiowe wyposażone w **klamki** oraz **uchwyt do plombowania**;
3. zawiasy wewnętrzne;
4. szafy o wys.1500-1850 mm posiadają **1 skarbczyk** i **3 półki,**
5. szafy posiadają certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej   
   w Warszawie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy C;
6. szafy posiadają tabliczkę znamionową, wydaną przez jednostkę certyfikującą;
7. kolor standardowy szary /popielaty.

**Pion Ochrony Informacji Niejawnych**