**DOSTAWA I MONTAŻ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH REMONTOWANEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOBRZEGU KRZESEŁ BIUROWYCH.**

**WYMAGANIA OGÓLNE:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej mebli tapicerowanych.

2. Koszty wykonania dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.

3. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.

4. Krzesła i fotele obrotowe, krzesła i fotele obrotowe zgodne z PN/EN 1335-1 i 1335-2, lub nowszymi jeśli takie będą obowiązywały na dzień złożenia oferty.

5. Wszystkie krzesła stacjonarny, obrotowe oraz fotele obrotowe muszą posiadać atest wytrzymałościowy, atest higieniczności oraz protokół oceny ergonomiczności,

6. Fotele obrotowe i krzesła obrotowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy   
i Polityki Społecznej z 10.12. 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe lub nowszym jeśli ww. ulegnie zmianie na dzień złożenia oferty.

7. Rodzaje tapicerki:

a/ tapicerka w fotelu obrotowym – skóra licowa kolor czarny lub tkanina w kolorze czarnym z atestem na niepalność i odpornością na ścieranie m.in. 100.000 cykli Martindala, wszystkie fotele w ujednoliconej tapicerce,

b/ tapicerka z tkaniny przy krzesłach obrotowych w pomieszczeniach biurowych,: kolor popielaty/szary, atest na niepalność, odporność na ścieranie min. 30.000 cykli Martindala,

8. Do oferty muszą być dołączone wymagane certyfikaty/atesty wystawione przez uprawnioną jednostkę certyfikującą,

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTU:**

1. **Fotel obrotowy – 3 szt (przystosowany do 24 godz pracy )**

Fotel obrotowy używany 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z 5 letnią gwarancją. Praca w trybie 24/7 potwierdzony atestem niezależnej jednostki badawczej. Siedzisko i oparcie tapicerowane (oparcie obustronnie) tkaniną Trudnopalną wg normy PN-EN 1021-1;2 o parametrach nie gorszych niż 200 000 tyś cykli Martindale gramatura 400g/m. Górna cześć siedziska z pianką trudnopalną o gęstości 40kg/m3, dolna 65kg/m3. Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi wyposażony w integralny mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym. Łatwa regulacja głębokości siedziska za pomocą dźwigni znajdującej się w podstawie siedziska.

Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki góra/dół w zakresie 115-215mm oraz przód/tył. Dodatkowo ma posiadać tapicerowany zagłówek o wymiarze 300x150mm z regulacją kąta nachylenia i wysokości. Fotel musi posiadać mechanizm synchroniczny z możliwością blokady w min. 5 pozycjach z automatyczną regulacją siły potrzebnej do odchylania, zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Podstawa jezdna aluminiowa, pięcioramienna wyposażona w kółka samohamowne do powierzchni twardych.

Wytrzymałość konstrukcji do 150 kg potwierdzona świadectwem wytrzymałościowym, wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji wytrzymałości krzeseł.

Protokół oceny ergonomicznej krzesła wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł.

**1.Fotel obrotowy – 3 szt**

Fotel z systemem ruchowym Relax, z mechanizmem Multiblock, z funkcją anti-shoc (tj. wyposażony w ruchome odchylane oparcie z siedziskiem, umożliwiające swobodne "bujanie się"), z blokadą oparcia w wybranej pozycji, z zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy, z regulowaną siłą oporu oparcia i siedziska, zamortyzowanym siedziskiem i płynną regulowaną wysokością siedziska, z bejcowanymi drewnianymi podłokietnikami w kolorze dąb lub orzech, na pięcioramiennej metalowej podstawie jezdnej z nakładkami z drewna w kolorze podłokietników, podstawa na kółkach samohamownych do powierzchni twardych

**2. Krzesło obrotowe - 7 szt (pomieszczenia biurowe)**

Krzesło z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, wyposażone w mechanizm Active-1 : możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, podstawa stalowa, chromowana, z regulacją wysokości siedziska z metalowym gniazdem na trzpień kółka, kółka do powierzchni dywanowych, z twardymi podłokietnikami, tapicerka na siedzisku i frontalnej stronie oparcia, z tyłu oparcia plastikowa maskownica, oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki nie cieńszej niż 9 mm.

**5 Sofa dwuosobowa z możliwością spania**

Rozkładana sofa z pojemnikiem na pościel ze sprężynami bonelowymi , powierzchnia spania 120/195 .

Wymiary zewnętrzne : wysokość 80-85 cm, wysokość siedziska 40-45 cm głębokość 104, szerokość 146 cm.