|  |  |
| --- | --- |
| **1. Wykaz materiałów Wykonawca** |  |
|  | Obiekt: remont sieci osiedlowej ul. Czajki etap I |  |
| 1 | Mufa dzielona elektrozgrzewana D250 z pianką  | 4 kpl |
| 2 | Studzienka do zaworu DN150 wg rys. | 2 kpl |
|  |  |  |
|  | Zabezpieczenie skrzyżowań z uzbrojeniem |  |
| 1 | Dzielone osłony rurowe do kabli A160PS, 3 m | 1 szt |
|   |   |   |
|   | Uwaga: ilość , średnicę rur ochr. oraz wysokość płóz zweryfikować po wykopach kontr. |   |
|   | Przejścia sieci przez ulicę Sikornik / ciąg pieszy |   |
| 1 | Rura ochr.stal.DN300  | 2\*9m |
| 2 | Rura ochr.stal.DN300 | 2\*6m |
| 3 | Płozy przeciskowe typ R , h=28 mm | 26 kpl |
| 5 | Manszeta gumowa DN300-DN250 | 8 szt |