**Wykaz asortymentowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Asortyment** | j.m. | Ilość |
| 1. | **Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-E****Dodatkowe elementy:*** Licencja Cisco C9200L-DNA-E-48-3Y
* 2 x wkładki SFP+ jednomodowe , jednowłóknowe kompatybilne z Cisco

**Gwarancja:**  24 miesięczna gwarancja wykonawcy. | szt. | 4 |
| 2. | **Przełącznik sieciowy Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E****Dodatkowe elementy:*** Licencja Cisco C9200L-DNA-E-24-3Y
* 2x wkładki SFP+ jednomodowe , jednowłóknowe kompatybilne z Cisco

**Gwarancja:**  24 miesięczna gwarancja wykonawcy. | szt. | 1 |
| 3. | **Przełącznik sieciowy Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX****Zamawiający dopuszcza przełączniki oryginalne, refurbished (sprzęt odnowiony przez producenta)****Dodatkowe elementy:*** 1 x SFP28 100G / SFP28 100G, Długość 1 metr,CML Kabel Active Optic Cable AOC,

Numer części: AOC-100G-01M* 2 x Wkładka QSFP28, 100GB, SR, 850nm, 100m, MPO, moduł 100GBASE-SR

Numer części: QSFP-100G-SR4-S CML**Gwarancja:**  24 miesięczna gwarancja wykonawcy. | szt. | 4 |

Świadczenia dodatkowe:

1. Montaż urządzeń w lokalizacjach wskazanych przez Klienta: **KWP w Gdańsku**, ul. Okopowa 15, oraz **KMP w Gdyni**, ul. Portowa 15.
2. Zaprogramowanie urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Szczegóły dotyczące konfiguracji zostaną ustalone roboczo w trakcie realizacji zadania.

Oferowany sprzęt ma być oryginalny, nowy, pochodzący z oficjalnej dystrybucji Cisco.

Dla pozycji nr 3 zamawiający dopuszcza zaoferowanie przełączników refurbished (sprzęt odnowiony przez producenta), tzn. pochodzący ze stanów magazynowych producenta, który wrócił do producenta, został sprawdzony i przepakowany przed sprzedażą przez Cisco.

Zamawiający nie dopuszcza przełączników poleasingowych.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych wkładek i kabli pod warunkiem, że spełniają wszystkie parametry techniczne urządzeń wskazanych w specyfikacji.