PRZEDMIAR ROBÓT

	 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki gm. Gostyń - Etap III
	Obiekt :	Roboty ziemne i montażowe

	 
	Roboty ziemne i montażowe
	Kod CPV :	45232150-8, 45232410-9

	 
	Inwestor :	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
	Adres :	ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń

	Inwestor :	Wykonawca :

	  Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki gm. Gostyń - Etap III
	Obiekt :	Roboty ziemne i montażowe
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	Sieć wodociagowa		

	I.A	Roboty ziemne		
	 
	1	KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,490	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w terenie równinnym
	 
	wykop otwarty:	(300 + 64 + 82 + 44) / 1000 =	0,490
	 
	Razem   =	  0,490	km

	 
	2	KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	627,200	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na wysypisko
		gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
	sieć wodociągowa:	(300 + 64 + 82 + 44) * 1.0 * 1.60 * 0.80 =	627,200
	 
	Razem   =	  627,200	m3

	 
	3	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	627,200	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km

	4	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	156,800	m3
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
	sieć wodociągowa:	(300 + 64 + 82 + 44) * 1.0 * 1.60 * 0.20 =	156,800
	 
	Razem   =	  156,800	m3

	 
	5	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	156,800	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na
		wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

	6	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	156,800	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km

	7	KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 470,000	m2
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach
		suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV
	 
	sieć wodociągowa:	(300 + 64 + 82 + 44) * 1.50 * 2 =	1 470,000
	 
	Razem   =	 1 470,000	m2

	 
	8	KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	774,153	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz gruntu
	 
		627.200 + 156.800 - 0.785 * 0.160 * 0.160 * (300 + 64 + 82 + 44) =	774,153
	 
	Razem   =	  774,153	m3

	 
	9	KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	774,153	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 8 km

	10	KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	193,538	m3
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.
		wykopu 0,8-1,5 m
	 
		774.153 * 0.25 =	193,538
	 
	Razem   =	  193,538	m3

	 
	11	KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	580,615	m3
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o
		mocy: 55 kW (75 KM)
	 
		774.153 * 0.75 =	580,615
	 
	Razem   =	  580,615	m3

	 
	12	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	774,153	m3
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
		sypkim, kategorii : I-II
	 
		193.538 + 580.615 =	774,153
	 
	Razem   =	  774,153	m3

	 
	13	KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2 450,000	m2
		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	 
	sieć:	(300 + 64 + 82 + 44) * 5.0 =	2 450,000
	 
	Razem   =	 2 450,000	m2

	 
	 
	I.B	Roboty montażowe		
	 
	14	KNR 228-0501-04-10 MRiGŻ	245,000	m2
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gruntu dowiezionego
	 
		490 * 0.50 =	245,000
	 
	Razem   =	  245,000	m2

	 
	15	KNR 218-0204-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	m
		Rurociągi z rur stalowych izolowanych, o złączach spawanych przy użyciu zespołu prądotwórczego
		trójfazowego - średnica zewnętrzna rur: 323,9/ 6,3 mm - rura osłonowa

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	16	KNR 228-0403-04-00 MRiGŻ	6,000	m
		Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 150 mm -
		wciągarka mech.z napędem elekrycznym

	17	KNR 228-0405-05-00 MRiGŻ	2,000	kpl
		Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 300/150
		mm

	18	KNR 228-0302-04-00 MRiGŻ	490,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm

	19	KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa	40,833	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
	 
		490 / 12 =	40,833
	 
	Razem   =	  40,833	złącze

	 
	20	KNR 228-0305-04-00 MRiGŻ	11,000	szt
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 160
		mm - tuleja kołnierzowa 160/150 mm

	21	KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa	11,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

	22	KNR 218-0112-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - T 150/80

	23	KNR 218-0112-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - T 150/150

	24	KNR 218-0112-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - X 150 mm

	25	KNR 228-0309-04-00 MRiGŻ	4,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 150 mm

	26	KNR 228-0309-02-00 MRiGŻ	4,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 80 mm

	27	KNR 228-0311-07-00 MRiGŻ	4,000	szt
		Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80
		mm

	28	KNNR 004-1606-01-00 MRRiB	2,450	próba
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm
	 
		490 / 200 =	2,450
	 
	Razem   =	  2,450	próba

	 
	29	KNNR 004-1611-01-00 MRRiB	2,450	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	30	KNNR 004-1612-01-00 MRRiB	2,450	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	31	KNNR 004-1408-01-00 MRRiB	0,580	m3
		Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub
		blokach oporowych
	 
		4 * 0.040 + 12 * 0.035 =	0,580
	 
	Razem   =	  0,580	m3

	 
	32	KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	13,000	kpl
		Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym
	 
		9 + 4 =	13,000
	 
	Razem   =	  13,000	kpl

	 
	33	KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	490,000	m
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu  ułożonego w ziemi

	 
	Inwestor :	Wykonawca :