Drukarka laserowa kolorowa: Skaner EPSON WorkForce DS-790WN 4500 zł brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skaner szczelinowy sieciowy** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| Typ skanera | CIS |  |
| Rozdzielczość skanowania: | 600x600 dpi |  |
| Pojemność podajnika automatycznego: | 100 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego w czerni, 300 dpi: | Min 90 ipm |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego w kolorze, 300 dpi: | Min 90 ipm |  |
| Obszar skanowania: (min/max) | 50,8x50,8/215,9x6096 mm |  |
| Dopuszczalny format papieru | A4, A5,A6,A8,B5,B6, Koperta, Użytkownika |  |
| Dupleks | Automatyczny jednoprzebiegowy |  |
| Podajnik dokumentów: | TAK |  |
| Formaty plików: | BMP, JPEG,PDF,PGN, TIFF |  |
| Dzienna wydajność niezawodnej pracy | Min. 5000 stron |  |
| Min. zakres gramatury papieru (w głównym podajniku) | 27-413 g/m3 |  |
| Funkcje skanera: | Pomijanie pustych stron, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR |  |
| Sieci i łącznośćs | Min. port USB 3.0, 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T |  |
| Skanowanie | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB |  |
| Max. wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 220x300x220 |  |
| Max. waga | 4 kg |  |
| Wyświetlacz: | Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: min 10 cm |  |
| Zgodne systemy operacyjne: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 SP2 or later |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, OCR Scan, SCAN to PDF |  |
| Temperatura | Praca 5°C - 35°C |  |
| Gwarancja | Producenta - min. 36 miesięcy, on-site |  |