**……………………………………….**

**……………………………………….**

**……………………………………….**

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2

do SWZ OR-IV.272.15.2023.DK

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**na dostawę samochodu osobowego do przewozu dziewięciu osób, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego do przewozu dziewięciu osób przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Zakup współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D”

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **minimalne wymagania techniczne i użytkowe** |
|  | Zaoferowany samochód musi być fabrycznie nowy w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r, poz. 931 z późn.zm.) Wykonawca musi mieć względem niego tytuł prawny do jego sprzedania, musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, wolny od praw osób trzecich, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. |
|  | Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie |
|  | Rok produkcji - nie starszy niż 2022 |
|  | Liczba miejsc 9 (8+kierowca) |
|  | Typ nadwozia: kombi/van/mikrobus lub inny |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t |
|  | Rodzaj paliwa: diesel/benzyna |
|  | Pojemność skokowa silnika od 1,9cm3 do 2,1cm3 |
|  | Długość całkowita minimum 4,90 m |
|  | Maksymalna moc silnika minimum 130 KM |
|  | Norma emisji spalin - minimum EURO 6 |
|  | Skrzynia biegów minimum 6-stopniowa manualna/automatyczna |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe |
|  | System stabilizacji toru jazdy |
|  | Immobilizer |
|  | Autoalarm z funkcją dozoru wnętrza |
|  | Kamera cofania |
|  | Czujniki parkowania minimum z przodu pojazdu |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem) |
|  | Komplet kluczyków zapasowych |
|  | Klimatyzacja minimum dwustrefowa z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |
|  | Konfiguracja miejsc siedzących liczba: 9 (8 + 1)  rząd przedni – fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz 2-miejscowa kanapa pasażera lub oddzielne fotele,  środkowy i tylny rząd - po 3 miejsca w dwóch rzędach (kanapa lub oddzielne fotele);  fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki |
|  | Kanapa lub fotele w drugim i trzecim rzędzie z możliwością beznarzędziowego wyjmowania |
|  | Drzwi boczne przesuwne minimum po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej |
|  | Klapa tylna z oknem/drzwi dwuskrzydłowe przeszklone |
|  | Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową lub inną antypoślizgową, wodoodporną, łatwo zmywalną lub dywaniki gumowe |
|  | Podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej wyłożona wykładziną gumową lub inną antypoślizgową, wodoodporną, łatwo zmywalną lub dywaniki gumowe |
|  | Uchwyty przy drzwiach ułatwiające wsiadanie |
|  | Podsufitka i panele ścian bocznych tapicerowane lub obite inną okładziną |
|  | Radioodbiornik z zestawem głośników w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |
|  | Instalacja telefoniczna Bluetooth lub inny standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi |
|  | Gaśnica |
|  | Apteczka doraźnej pomocy |
|  | Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym1) |
|  | Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z aluminiowymi, rozsuwanymi i antypoślizgowymi najazdami najazd (jeden szeroki) lub najazdy wąskie (dwa) umożliwiającymi wjazd i wyjazd osoby niepełnosprawnej, oraz pasami bezpieczeństwa do mocowania wózka i niepełnosprawnego pasażera – wprowadzanie wózka od tyłu pojazdu |

1) Z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047, 1053, 1123 i poz.1193) wynika, że pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego.

Samochód musi posiadać świadectwo homologacji auta bazowego oraz homologację potwierdzającą przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu dokumenty w formie papierowej:

1) świadectwo homologacji pojazdu bazowego,

2) świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych,

3) instrukcję obsługi samochodu i instrukcje obsługi innych urządzeń dostarczonych wraz z samochodem - w języku polskim,

4) książkę serwisową samochodu (jeżeli występuje w formie papierowej);

5) książkę gwarancyjną wraz wykazem ASO;

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 100 ustawy pzp. dotyczący uwzględnienia wymagań związanych z dostępnością przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający oprócz wymogu dostosowania samochodu do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, postawił dodatkowe wymagania tj. zapewnienie antypoślizgowej wykładziny na podłodze, zamontowanie uchwytów przy drzwiach ułatwiających wsiadanie.