**Urządzenie wielofunkcyjne mono**: Brother MFC-L5750

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Charakterystyka** | **Parametry oferowane** |
| **Funkcja kopiowanie** |  |
| Rozdzielczość  | Max. 1200 × 600 dpi |  |
| Pojemność wejściowa | Podajnik uniwersalny: min. 250 arkuszy, podajnik ADF min 50 arkuszy |  |
| Format oryginału | * Skaner płaski: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
* ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
 |  |
| Format papieru do kopiowania | A4, A5, A6, koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna |  |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25-400% |  |
| Maksymalna liczba kopii | Min 999 arkuszy |  |
| Szybkość kopiowania | 40 kopii na minutę w formacie  |  |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | Max 10 sekund |  |
| Kopiowanie dwustronne | Duplex automatyczny |  |
| Kopiowanie dowodu tożsamości | Możliwość wydrukowania obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4 |  |
| **Funkcja drukowanie** |  |
| Szybkość drukowania | 40 str./min w formacie A4, 20 strony/min w formacie A4 dwustronnie |  |
| Rozdzielczość drukowania | Wymóg: 1200 × 1200 dpi,  |  |
| Drukowanie dwustronne | Duplex automatyczny |  |
| Możliwość obniżenia poziomu hałasu | Tak |  |
| Interfejs | 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0  |  |
| Protokół | TCP/IP |  |
| Język drukarki | Emulacja PCL 6, emulacja PostScript 3, XPS |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64,  |  |
| Format papieru | A4, A5, A6,  |  |
| Gramatura papieru | 60-200 |  |
| Pojemność wejściowa | Podajnik 1: 250 arkuszy |  |
| Pojemność wyjściowa | min 100 arkuszy |  |
| **Funkcja skanowanie** |  |
| Typ skanera | CIS |  |
| Rozdzielczość z szyby | Wymóg: 1200x1200 |  |
| Rozdzielczość z podajnika ADF | Min. 600x600 |  |
| Skanowanie dwustronne | Duplex automatyczny |  |
| Szybkość skanowania | 24 obrazów na minutę mono, 48 obrazów na minutę dwustronnie mono,20 obrazów na minutę kolor, 34 obrazów na minutę dwustronnie kolor |  |
| Interfejsy | 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0  |  |
| Obsługiwany protokół | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |  |
| Skanowanie | Na pulpit, FTP, email, do folderu sieciowego, do pamięci USB |  |
| Format wyjściowy | PDF przeszukiwalny, PFD, JPEG,TIFF |  |
| Funkcje skanowania | Usuwanie koloru tła, Pomijanie pustych stron, Skanowanie dokumentu tożsamości4 , Automatyczne prostowanie stron podczas skanowania z użyciem ADF, Dzielenie PDF |  |
| Sterownik | TWAIN, WIA2.0 |  |
| **Funkcja Faks** |  |
| Interfejs | RJ-11 × 1 (liniowe, telefoniczne) |  |
| Szybkość komunikacji | Super G3: 33,6 kb/s |  |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391 |  |
| Metoda kodowania | MH, MR, MMR, JBIG |  |
| Tryb komunikacji | Super G3 |  |
| **Parametry techniczne** |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy od daty zakupu, on site |  |
| Wymiary | Max. 450x430x500 |  |
| Waga | Max 20 kg |  |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający, instrukcja, materiały eksploatacyjne  |  |
| Certyfikat Blue Angel | Wymagany poprzez oświadczenie sprzedawcy |  |