**KRZESŁO KONFERENCYJNE PRACOWNICZE BEZ PODŁOKIETNIKÓW ZEN**

**Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach o wymiarach:**

* Szerokość siedziska: 450 mm +/- 20mm
* Głębokość siedziska: 425 mm +/- 20mm
* Szerokość oparcia: 450 mm +/- 20mm
* Długość oparcia: 325 mm +/- 20mm
* Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 820 mm +/- 20mm
* Siedzisko na wysokości 470 mm +/- 20mm
* Całkowita szerokość krzesła 470 mm +/- 20mm

**Konstrukcja:**

* Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną
* Stelaż wykonany z rur stalowych [φ 22mm], malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 (ALU)
* Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych
* Siedzisko wyprofilowane, wykonane z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm pokryte pianką o gęstości 35kg/m3 i grubości 40 mm
* Oparcie wyprofilowane, wykonane z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm pokryte gąbką o gęstości 25kg/m3 i grubości 20mm i 9 mm
* Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu
* Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną SEMPRE kolor SM05
* Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk

**Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:**

100% poliester, gramatura 366 g/m2, odporność na ścieranie: min.150 000 cykli Martindale’a

**Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:**

* Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (wytrzymałość, trwałość, stateczność) wg norm PN-EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728
* Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzający odporność na ścieranie min. 150 000 cykli Martindale’a
* Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki wg norm EN1021-1, EN1021-2
* Atest higieniczny na tapicerkę

**Zamawiający będzie wymagał przesłania ww. atestów i certyfikatów przed podpisaniem umowy.**

**Poglądowe zdjęcie:**

