**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYDZIAŁ TECHNICZNY**

**SEKCJA CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia  | **Dostawa ogumienia do pojazdów kołowych**  |
| 2. | Ilość | Zadań 4 |
| 3. | CPV | **Opony do pojazdów silnikowych – 343 511 00-3****Opony do pojazdów ciężarowych--343 521 00-0** |
| 4. | Inne normy | nie |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | tak |
| 6. | Oferty równoważne | nie  |
| 7. | Wymogi techniczne | Zgodnie z opisem |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH – SAMOCHODOWYCH***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | **Rodzaj opony** | **Rozmiar** | **Typopony** | **Minimalnysymbolprędkości** | **Minimalnyindeks nośnościS/D** | **Minimalna liczbaPR≥** | **Minimalna efektywność paliwowa** | **Minimalna przyczepność na mokrej nawierzchni** | **Wymagania klimatyczne** | Ilość |
| ZADANIA |
| NR 1 | Opona drogowo-terenowa | 12.00 R24 | TUBELESS | G | 160/156 | - | C | B | całoroczna możliwość eksploatacji | 20 szt. |
| NR 2 | Opona drogowado naczep NS-600W | 235/75 R17,5 | TUBELESS | J | 143/141 | - | C | C  | całoroczna możliwość eksploatacji | 32 szt. |
| NR 3 | Opona drogowa do autobusówOś uniwersalna | 295/80 R 22,5 | TUBELESS | M | 152/148 | - | C | B | całoroczna możliwość eksploatacji 3PMSF | 18 szt. |
| NR 4 | Opona ciężarowa wzmiacniana C | 9,5 R17,5 | TUBELESS | M | 129/127 | - | D | C | całoroczna możliwość eksploatacji | 14 szt. |

- Oferowane ogumienie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta, powinno być nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku i w kategorii I-ej, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób. Ogumienie musi posiadać taką samą rzeźbę bieżnika w danym asortymencie.

- Na dostarczone ogumienie Wykonawca udzieli od 24 do 48 miesięcy gwarancji i przekaże Odbiorcy indywidualne karty gwarancyjne z informacją o warunkach udzielonej gwarancji na każdy rodzaj asortymentu oraz o sposobie postępowania w przepadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej.

- Homologacja w języku polskim lub przetłumaczona na język polski winna być dostarczona w dniu dostawy wraz z asortymentem.

- Dopuszcza się możliwość zaproponowania ogumienia o wyższych parametrach .

- Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. (Dz.U. z 2018 poz. 992 z pózn. zm..) oraz w ustawie z dnia 11.maja.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1957 z późn. zm.), Wykonawca jest zobligowany do odbioru zużytego ogumienia (kat. V) od Odbiorcy (lub wskazanej przez niego jednostki wojskowej) w ilościach nie większych niż dostarczone w ramach niniejszej umowy na własny koszt.

- Odbiorca (lub wskazana jednostka) przygotuje odpowiednie ilości zużytych opon, tak aby ich odbiór mógł nastąpić w dniu dostawy nowych. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zrealizować odbioru zużytego ogumienia w dniu dostawy nowego, jego odbiór powinien nastąpić najpóźniej w przeciągu 30 dni od dostawy. Rozładunek i załadunek transportów na terenie jednostki wojskowej organizuje i zabezpiecza Odbiorca lub wskazana jednostka. Z przekazania w/w opon sporządzony zostanie protokół przekazania.