„Konserwacja agregatów prądotwórczych będących w użytkowaniu przez KWP w Kielcach oraz jednostki garnizonu świętokrzyskiego”

Wykaz czynności do wykonania przy konserwacji agregatów:

1. wymiana oleju silnikowego;
2. wymiana filtrów oleju, paliwa
3. usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa (jeśli występuje)
4. kontrola płyny chłodzącego (wymiana dodatkowo płatna)
5. kontrola napięcia i stanu paska
6. kontrola progu zamarzania płynu
7. kontrola wibroizolatorów
8. kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki
9. kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy
10. kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia
11. kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej
12. kontrola wentylacji i odprowadzania spalin
13. sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych
14. kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej
15. uruchomienie w trybie ręcznym
16. uruchomienie w trybie automatycznym
17. czyszczenie zespołu prądotwórczego
18. pomiar rezystancji izolacji prądnicy
19. moduł gaszenia
20. sprawdzenie stanu i napięcia akumulatora
21. Wymiana 10 szt. Akumulatorów we wskazanych agregatach.

Uwagi dot. wymaganych dokumentów (skan) składanych wraz z ofertą w postępowaniu.

**1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Oferenta.**

**2. Wykaz pracowników, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia wraz z określeniem ich stanowisk pracy.**

**3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw kwalifikacyjnych pracowników, którzy będą brali udział w pracach, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji „E” i kontrolno – pomiarowe „E” (Grupa 1, p-kt: 2, 4, 10).**

**4. Świadectwo autoryzacji upoważniające do prowadzenia serwisu od przynajmniej jednego producenta agregatów prądotwórczych będących przedmiotem postępowania.**